Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Nyttige funktioner til optagelse > Brug af optagefunktioner > Fremf.metode

## Fremf.metode

Automatisk optagelse med Portrætselvudløser
Du kan vælge en fremføringsmetode så som kontinuerlig, selvudløser eller niveauoptagelse. Du kan også ændre [Fremf.metode] ved hjælp af MENU.

1. Tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet.

- Når en anden funktion er tildelt kontrolhjulet, skal du trykke på MENU-knappen 2 [Fremf.metode].

1. Vælg den ønskede tilstand med kontrolhjulet.

- Vælg detaljerede indstillinger ved hjælp af / hvis den valgte tilstand har sådanne valgmuligheder.

| (Enkelt optagelse) | Kameraet optager et enkelt billede uden brug af selvudløseren.
| (Kont. optagelse) | Kameraet optager billeder kontinuerligt, mens der trykkes på udløserknappen.
| (Hast.pri. kont.) | Tager billeder kontinuerligt ved høj hastighed, men du trykker på og holder udløserknappen nede. Indstillingerne for fokus og lysstyrke for den første optagelse bruges til alle de følgende.
| (Selvudløser) | Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10 eller 2 sekunder. Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres. Tryk igen på / for at annullere.
| (Selvportræt) | Indstiller selvudløseren til Portrætselvudløser. Når kameraet registrerer det specificerede antal ansigter, lyder der et bip, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere.
| (Selvudl.(Kont.)) | Kameraet optager kontinuerligt i 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Vælg tre til fem billeder.
| (Bracket: Kont.) | Optager tre billeder, hver med en forskellig lysstyrke. Du kan vælge antallet af niveauer (trin).
| (Hv.b.bracketing) | Optager tre billeder, hver med en forskellig lysstyrke afhængig af de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter. Du kan vælge antallet af niveauer (trin) fra [Lo] eller [Hi].

Tips til forebyggelse af sløring
Hvis dine hænder eller krop bevæger sig, mens du holder kameraet og trykker på udløserknappen, opstår der "kamerarystelse".
Der opstår ofte kamerarystelse under forhold med svag belysning eller langsomme lukkerhastigheder, som f.eks. dem i tilstandene (Natportræt) eller (Nattescene).
For at reducere kamerarystelse skal du indstille selvudløseren til en 2-sekunders forsinkelse og afstive armene mod siderne af kroppen, efter du har trykket på udløserknappen.
Bemærkninger

- Når [Fremf.metode] er indstillet til [Selvudl.(Kont.)] eller [Bracket: Kont.], [Blitztilstand] er indstillet til [Blitz fra].

- Når batteriniveauet er lavt eller et hukommelseskort er fyldt op, stopper serieoptagelsen.

### Automatisk optagelse med Portrætselvudløser

Ret objektivet mod dig selv så det valgte antal ansigter gengives på skærmen. Udløseren aktiveres automatisk. Du skal ikke bevæge kameraet efter biplyden.

- Du kan også optage et billede ved at trykke på udløserknappen, mens du bruger denne funktion.

Lignende emne
Funktioner, der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top