Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Nyttige funktioner til optagelse > Brug af optagefunktioner > DISP (Vis indhold)

## DISP (Vis indhold)

Visning af histogram

1. Tryk på (Vis indhold) på kontrolhjulet og vælg derefter den ønskede tilstand.

- Tilstande, der kan vælges, kan indstilles med MENU 1 [DISP-knap].

#### I optagetilstand

Grafisk visning | Viser grundlæggende optageinformation. Viser værdierne for lukkerhastighed og blænde grafisk.
Vis alle oplysninger | Viser information om optagelsen.
Vis ikke oplysn. | Viser ikke information om optagelsen.
Niveau | Viser en indikatorguide, der angiver kameraets hældningsvinkel i forhold til bagud, frem, til venstre eller til højre. Når kameraet holdes lige, vil denne indikatorguide være grøn.
Histogram | Vis belysningsfordelingen grafisk (histogram). Denne tilstand kan indstilles ved at vælge MENU 1 [DISP-knap] [Histogram].

#### I afspilningstilstand

Vis oplysninger | Viser information om optagelsen.
Histogram | Viser histogrammet og information om optagelsen.
Vis ikke oplysn. | Viser ikke information om optagelsen.

Grafisk visning
Med grafisk visning bliver værdierne for lukkerhastighed og blænde gengivet grafisk i billedet, så du nemt kan forstå eksponeringssystemet. Indikatorbjælkerne for lukkerhastighed og blænde viser de aktuelle værdier.
A: Lukkerhastighed
B: Blændeværdi

### Visning af histogram

Et histogram er en graf, der viser lysstyrken for et billede. Grafen angiver et lyst billede, når det hælder mod højre side (A), og et mørkt billede, når det hælder mod venstre side (B).

1. Vælg MENU 1 [DISP-knap].

1. Markér [Histogram] og tryk derefter på MENU-knappen.

1. Tryk gentagne gange på (Vis indhold) i optagetilstand for at få vist histogrammet.

Bemærkninger

- Histogrammet vises også ved afspilning af et enkelt billede, men du kan ikke justere eksponeringen.

- Histogrammet vises ikke ved:

- Optagelse/afspilning af film

- Optagelse i [Panorering]-tilstand eller visning af panoramabilleder

- Der kan opstå en stor forskel på det viste histogram under optagelse og afspilning når:

- Blitzen affyres.

- Lukkerhastigheden er lav eller høj.

- Histogrammet vises muligvis ikke for billeder optaget med andre kameraer.

Lignende emne
DISP-knap
Tilbage til top