Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af OPT-tilstand > Blændeprioritet

## Blændeprioritet

Giver dig mulighed for at justere fokuseringsområdet eller graden af baggrundsdefokusering.

1. Indstil tilstandsknappen til (Blændeprioritet).

1. Drej kontrolhjulet for at vælge blænde (F-værdi).

- Når [Blændeprioritet] er tildelt kontrolringen, kan du også udføre indstillingen med kontrolringen. [Detaljer]

- Du kan vælge en blænde (F-værdi) fra F1,8 til F11. (Når du drejer W/T (Zoom)-knappen til T-siden, vil den mindste blænde (F-værdien) stige.)

- Lukkerhastigheden bliver automatisk justeret fra 1/2000 til 8 sekunder.

1. Optag med udløserknappen.

Om blænde
Jo mindre blændeværdi (F-værdi), desto større er hullet, der leder lyset gennem objektivet. Dybdeskarpheden blive mindre, og alt undtagen motiver inden for et smalt afstandsområde, vil være ude af fokus. Dette passer godt til portrætter osv.
Jo højere blændeværdi (F-værdi), desto mindre er hullet, der leder lyset gennem objektivet. Både motiver relativt tæt på og langt væk vil være skarpe. Dette passer godt til landskaber osv.
Bemærkninger

- Hvis der ikke opnår korrekt eksponering efter udførelse af indstillingerne, vil skærmindikatorerne for indstillingerne blinke. Du kan optage under disse betingelser, men vi anbefaler, at du justerer blitzindstillingerne igen.

- Lysstyrken for billedet, der vises på skærmen, kan afvige fra det billede, der faktisk er optaget.

Lignende emne
Funktioner, der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
MENU-punkter der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top