Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Nyttige funktioner til optagelse > Brug af optagefunktioner > Hvidbalance

## Hvidbalance

Sådan optages en grundlæggende hvid farve i [Specialopsætning]-tilstanden
Justerer farvetonerne svarende til de omgivende lysforhold. Anvend denne funktion hvis billedfarven forekommer unaturlig.

1. MENU 3 [Hvidbalance] ønskede tilstand

- I [Hvidbalance]-tilstandene andre end [C.temp./filter] kan du finjustere farvetonen efter ønske. Tryk på på kontrolhjulet for at få viste justeringsskærmen og juster derefter tonen ved hjælp af ///.

- Farvetonen kan mikrojusteres i retningerne Grøn (G)/Magenta (M)/Blå (B)/Ravgul (A).

| (Auto hv.b.) | Justerer automatisk hvidbalancen, sådan at farverne fremstår naturlige.
| (Dagslys) | Justerer for udendørs forhold på en klar dag, aftenudsigter, nattesekvenser, neonskilte, fyrværkeri osv.
| (Skygge) | Justerer for et skyggefuldt område.
| (Overskyet) | Justerer for en overskyet himmel eller i skyggeomgivelser.
| (Skinnende) | Justerer for steder under en glødelampe eller under stærk belysning, som f.eks. i et fotostudie.
| (Fluor.: Varmhvidt) (Fluor.: Koldhvidt) (Fluor.: Daghvidt) (Fluor.: Dagslys) | [Fluor.: Varmhvidt]: Justerer for belysning med varmt hvide lysstofrør. [Fluor.: Koldhvidt]: Justerer for belysning med køligt hvide lysstofrør. [Fluor.: Daghvidt]: Justerer for belysning med hvide dagslysstofrør. [Fluor.: Dagslys]: Justerer for belysning med dagslyslysstofrør.
| (Blitz) | Justerer for blitzforholdene.
| (C.temp./filter) | Justerer farvetemperaturen afhængigt af lyskilden. Giver samme effekt som CC-filtre (Color Compensation) til traditionel fotografering. Hvis du trykker på , kan du indstille farvetemperaturen ved hjælp af /. Hvis du trykker på igen, vil skærmen til finjustering blive vist.
| (Brugerdefineret) | Retter op på hvidbalancen til en indstilling, der passer til lyskilden. Brug denne tilstand, når [Auto hv.b.] og andre indstillinger ikke giver nøjagtige farver.
| (Specialopsætning) | Lagrer den grundlæggende hvide farve, der vil blive brugt i [Brugerdefineret]-tilstand.

Indvirkningen fra lysforholdene
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk, men du kan justere farvetoner manuelt ved hjælp af hvidbalancefunktionen.
Dagslys (Hvid som standard)
Skyer (Blåligt)
Fluorescerende (Grønt farveskær)
Skinnende (Rødligt)

### Sådan optages en grundlæggende hvid farve i [Specialopsætning]-tilstanden

1. MENU 3 [Hvidbalance] [Specialopsætning]

1. Hold kameraet, så det hvide område udfylder hele AF-området i midten og tryk derefter udløserknappen ned.

Udløserknappen klikker og de kalibrede værdier (Farvetemperatur og Farvefilter) bliver vist.

1. Tryk på på kontrolhjulet.

Skærmen går tilbage til visning af optageinformation, mens den bevarer den gemte brugerdefinerede indstilling for hvidbalance.

- Den brugerdefinerede indstilling for hvidbalance, der registreres med denne handling, er gældende indtil en ny indstilling registreres.

Bemærkninger

- Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" angiver, at værdien ligger uden for det forventede område. (Hvis f.eks. blitzen bruges på et motiv, der er meget nær på, eller når der er et stærkt farvet motiv i rammen.) Hvis du registrerer denne værdi, vil -indikatoren skifte til gul på skærmen med optageinformation. Du kan optage på dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at opnå en mere nøjagtig værdi for hvidbalancen.

- Ryst ikke kameraet mens du optager den grundlæggende hvide farve.

- Hvis blitzen bruges, mens udløserknappen er trykket ned, bliver der registreret en brugerdefineret hvidbalance, hvor blitzlyset er taget i betragtning. Tag billeder med blitz ved senere optagelser.

Lignende emne
MENU-punkter der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top