Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Nyttige funktioner til optagelse > Brug af optagefunktioner > Blitztilstand

## Blitztilstand

Du kan vælge [Blitztilstand] ved hjælp af MENU.

1. Tryk på (Blitztilstand) på kontrolhjulet.

- Når en anden funktion er tildelt kontrolhjulet, skal du trykke på MENU-knappen 2 [Blitztilstand].

1. Vælg den ønskede tilstand med kontrolhjulet.

| (Blitz fra) | Blitzen udløses ikke.
| (Autoblitz) | Blitzen aktiveres automatisk på mørke steder, eller når der er modlys.
| (Udfyld.blitz) | Blitzen udløses altid.
| (Blitz m/lang luk) | Blitzen udløses altid. Lukkerhastigheden er langsom på mørke steder for at kunne optage et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
| (Forsinket blitz) | Blitzen affyres for eksponeringen er gennemført, hver gang du bruger udløserknappen. Optagelse med eftersynkronisering giver dig mulighed for at optage et naturligt billede af sporet af et motiv i bevægelse, som f.eks. en bil der kører eller en person der går.

Når der opstår "Hvide runde pletter" på fotos taget med blitz
Disse pletter skyldes partikler (støv, pollen osv.), som svæver rundt tæt på objektivet. Når de fremhæves af kameraets blitz, ser de ud som hvide runde pletter.
Hvordan kan "Hvide runde pletter" reduceres?

- Oplys rummet og optag motivet uden brug af blitz.

- Vælg (Anti-bevægelsesslør) eller (Høj følsomhed)-tilstand i [Valg af motiv]. ([Blitz fra] vælges automatisk.)

Bemærkninger

- Blitzen affyres to gange. Den første blitz justerer lysmængden.

- Mens blitzen oplades, blinker . Når opladningen er gennemført, lyser det blinkende ikon konstant.

- Når blitzen bruges, skubbes blitzen automatisk op. Dæk ikke for blitzen med fingrene. Hvis du ikke vil bruge blitzen, skal du skubbe den ned manuelt.

- Du kan ikke bruge blitzen, når [Fremf.metode] er indstillet til [Selvudl.(Kont.)] eller [Bracket: Kont.].

- Ved blitz-optagelse med zoom sat til W, kan afhængig af omstændighederne ske, at skyggen fra objektivet vises på skærmen. Hvis dette skulle ske, skal du indstille zoomen til T og optage med blitzen igen.

Lignende emne
Funktioner, der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top