Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af OPT-tilstand > Lukkerhast.prior.

## Lukkerhast.prior.

Giver dig mulighed for at optage stillbilleder efter at have justeret lukkerhastigheden manuelt.

1. Indstil tilstandsknappen til (Lukkerhast.prior.).

1. Drej kontrolhjulet for at vælge værdien for lukkerhastighed.

- Når [Lukkerhast.prior.] er tildelt kontrolringen, kan du også udføre indstillingen med kontrolringen. [Detaljer]

- Vælg en lukkerhastighed fra 1/2000 til 30 sekunder.

1. Optag med udløserknappen.

Om lukkerhastighed
Når du indstiller en høj lukkerhastighed, vil motiver i bevægelse som f.eks. mennesker i løb, kørende biler og plaskende vand se ud, som om de er stoppet.
Når du indstiller en lavere lukkerhastighed, vil sporene af motiver i bevægelse, som f.eks. vandløb, være synlige. Du kan optage mere naturlige billeder af motiver, der indeholder bevægelse.
Bemærkninger

- Ved høj lukkerhastighed kan det ske, at blitzen ikke kan nå at give tilstrækkelig lys.

- Hvis der ikke opnår korrekt eksponering efter udførelse af indstillingerne, vil skærmindikatorerne for indstillingerne blinke. Du kan optage under disse betingelser, men vi anbefaler, at du justerer blitzindstillingerne igen.

- Lukkerhastigheder på 0,4 sekunder eller længere bliver markeret med [˝], f.eks. 0.4˝.

- Når du sænker lukkerhastigheden, anbefales det, at du anvender et stativ for at forhindre effekterne af vibration.

- Hvis du vælger langsomme lukkerhastigheder, tager det tid at behandle dataene.

Lignende emne
Funktioner, der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
MENU-punkter der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top