Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af OPT-tilstand > Intelligent auto

## Intelligent auto

Scenegenkendelse
Funktioner for automatiske optagetilstande
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justering af indstillingerne.

1. Indstil tilstandsknappen til (Intelligent auto).

1. Optag med udløserknappen.

### Scenegenkendelse

Scenegenkendelse anvendes i [Intelligent auto]-tilstand. Denne funktion gør kameraet i stand til at genkende optageforholdene automatisk og optage billedet.
Ved scenegenkendelse vil placeringen af et ikon, der vises på skærmen, afhænge af, om kameraet genkender en scene eller betingelse. Hvis kameraet genkender en scene, bliver ikoner og vejledninger som f.eks. (Portræt), (Baby), (Natportræt), (Nattescene), (Modlysportræt), (Modlys), (Landskab), (Makro), (Projektørlys) eller (Lav lysstyrke) vist i første linje. Hvis kameraet genkender forholdene, vises ikoner som (Stativ), (Flyt) eller (Gå) i anden linje. Kameraet genkender muligvis både scene og forhold, eller kun det ene.
Bemærkninger

- Funktionen Scenegenkendelse fungerer ikke, når du anvender andre zoomfunktioner end optisk zoom.

- Disse scener genkendes muligvis ikke afhængigt af situationen.

- Hvis omgivelserne skaber vibrationer, der overføres til kameraet, selv hvis kameraet sidder på stativ, bliver (Stativ)-tilstanden måske ikke genkendt.

- En gang imellem resulterer det i en langsom lukker, når betingelsen for (Stativ) og (Nattescene) genkendes samtidigt. Hold kameraet stille under optagelse.

### Funktioner for automatiske optagetilstande

I tilstanden [Bedste auto] optager kameraet et billede med højere kvalitet end i tilstanden [Intelligent auto]. Kameraet optager også flere billeder baseret på den genkendte scene og skaber derefter et sammensat billede af alle billederne (Overlejret optagelse).
[Auto programmeret]-tilstanden giver dig mulighed for at ændre forskellige optagetilstande som f.eks. hvidbalancen eller ISO-indstillingerne.

OPT-tilstand | Anvendelse
(Intelligent auto) | Anvendes, når du ønsker at kameraet automatisk skal genkende optageforholdene og optage nogle billeder kontinuerligt.
(Bedste auto) | Anvendes, når du optager billeder under vanskelige forhold som f.eks. ved svag belysning eller scener med modlys. Anvendes, når du ønsker at optage et billede af en højere kvalitet end i (Intelligent auto)-tilstand.
(Auto programmeret) | Anvendes, når du ønsker at optage med brugertilpassede optageindstillinger med undtagelse af eksponering (både lukkerhastighed og blændeværdi), som justeres automatisk.

Bemærkninger

- I tilstanden [Intelligent auto] er du muligvis ikke i stand til at optage scener med svag belysning eller modlys ordentligt.

- I tilstanden [Bedste auto] tager det noget tid at tage et billede, da kameraet overlejrer billederne.

Lignende emne
Funktioner, der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
MENU-punkter der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top