Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Nyttige funktioner til optagelse > Brug af optagefunktioner > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] ønskede tilstand

- Hvis du vælger [Flerbilled-støjreduktion] eller [ISO AUTO] skal du trykke på på kontrolhjulet for at få vist indstillingsskærmen og derefter vælge en ønsket værdi.

| (Flerbilled-støjreduktion) | Kameraet overlejrer serieoptagelserne for at danne et billede med mindre støj. Tryk på på kontrolhjulet for at få vist indstillingsskærmen og vælg derefter en ønsket værdi fra ISO AUTO, 200 til 25600 ved hjælp af /.
| (ISO AUTO) | Kameraet indstiller automatiske ISO-følsomheden afhængigt af omgivelsernes lysforhold. Du kan indstille den største mindste ISO-værdi for [ISO AUTO]-tilstand. Tryk på for at få vist indstillingsskærmen.
| 100/125/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i bevægelse ved at øge ISO-følsomheden (vælg en større tal).

Justering af ISO-følsomhed (Anbefalet eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
Bemærkninger

- Du kan ikke vælge [ISO AUTO], når kameraet er indstillet til [Manuel eksp.]. [ISO 160] er standardindstillingen.

- Når [ISO] er indstillet til en værdi lavere end ISO 160, kan det være, at det lysstyrkeinterval hvor der kan optages (det dynamiske område) bliver reduceret.

- For film kan der anvendes værdier mellem ISO 160 og ISO 3200.

- Når [ISO] er indstillet til [Flerbilled-støjreduktion] vil kameraet overlejre billederne. Det tager længere tid at optage et billede, og blitzen kan ikke bruges.

Lignende emne
MENU-punkter der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top