Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Fejlfinding > Fejlfinding > Wi-Fi

## Wi-Fi

Det trådløse adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til, bliver ikke vist.

- Afhængig af betingelserne for radiobølgerne, kan det være, at det trådløse adgangspunkt ikke bliver vist på kameraet. Flyt kameraet tættere på det trådløse adgangspunkt.

- Afhængig af dets indstillinger, kan det være, at det trådløse adgangspunkt ikke bliver vist på kameraet. Se betjeningsvejledningen for det trådløse adgangspunkt for at finde de rigtige indstillinger.

[WPS-tryk] fungerer ikke.

- Afhængig af det trådløse adgangspunkts indstillinger, er [WPS-tryk] måske ikke tilgængelig. Bekræft adgangskoden og SSID for det trådløse adgangspunkt for at indstille [Adgangspunktindstil.]. [Detaljer]

[Send til computer] afsluttes for tidligt.

- Hvis batteriet er næsten tømt, kan det ske, at [Send til computer] afbrydes for tidligt. Oplad batteriet inden brug.

Kan ikke overføre film til smartphonen.

- Før optagelse af en film, der skal overføres til en smartphone, skal du indstille MENU 1 [Filformat] [MP4]. [Detaljer]

[Send til smartphone] afsluttes for tidligt.

- Hvis batteriet er næsten tømt, kan det ske, at [Send til smartphone] afbrydes for tidligt. Oplad batteriet inden brug.

Optageskærmen viser ikke billeder på en glidende måde, når forbindelsen fra kameraet til computeren afbrydes.

- Afhængig af betingelserne for radiobølger kan det være, at kommunikationen mellem smartphonen og kameraet ikke fungerer korrekt. Formindsk afstanden mellem kameraet og smartphonen.

Optagelse med [Betjen m smartphone] afbrydes for tidligt.

- Hvis batteriet er næsten tømt, kan det ske, at optagelse med [Betjen m smartphone] afbrydes for tidligt. Oplad batteriet inden brug.

Kan ikke anvende et-berøringsforbindelse (NFC).

- Skift placering for kameraet og smartphonen for at bringe (N-mærkerne) så tæt som muligt på hinanden. Hvis NFC-forbindelsen stadig ikke starter, skal du flytte smartphonen nogle få millimeter eller flytte smartphonen helt væk fra kameraet i mindst 10 sekunder og derefter berøre den igen.

- [Flytilstand] er indstillet til [Til]. Indstil den til [Fra].

- Kontrollér om smartphonen er klar til forbindelse.
  For nærmere oplysninger henvises til smartphonens betjeningsvejledning.

- Anbring ikke andre metalgenstande end en smartphone i nærheden af (N-mærket) på kameraet.

- Kameraet må ikke berøre mere end én smartphone samtidigt.

- Hvis et andet program, der anvender NFC-funktionen på smartphonen, skal du lukke dette program.

Tilbage til top