Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму записування > Программное авто

## Программное авто

Дає змогу здійснювати зйомку з автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою затвора, так і значенням діафрагми). Крім того, різні налаштування можна вибирати за допомогою меню.

1. Установіть диск вибору режимів у положення (Программное авто).

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

### Зміна програми

Можна змінити комбінацію значень діафрагми (значення F) і витримки, не змінюючи експозиції, коли для спалаху вибрано значення [Вспышка выкл].

1. Поверніть диск керування.

На екрані «» змінюється на «», а для режиму зйомки встановлюється зміна програми.

1. Щоб вибрати комбінацію значень діафрагми (значення F) і витримки затвора, поверніть диск керування.

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

- Щоб скасувати зміну програми, поверніть диск керування до значення «».

Примітки

- Можливість використання режиму зміни програми залежить від рівня яскравості навколишнього середовища.

- Установіть диск вибору режимів у положення, відмінне від «» або вимкніть живлення, щоб скасувати встановлений параметр.

- Зі зміною яскравості змінюються значення діафрагми (значення F) та витримки, а значення зміни залишається сталим.

- Коли змінюється параметр [Режим вспышки], зміна програми скасовується.

Пов’язані розділи
Функції, доступні не в усіх режимах зйомки
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору