Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Відеозйомка > Масштабування (відеозйомка)

## Масштабування (відеозйомка)

Збільшення зображень під час зйомки за допомогою важеля W/T (масштабування). Функція оптичного масштабування фотоапарата може збільшити зображення максимально у 3,6 рази.
Оптичне масштабування дає змогу збільшувати зображення, не погіршуючи його якості.

1. Установіть на фотоапараті режим зйомки.

1. Поверніть важіль W/T (масштабування).

- Поверніть важіль у бік T для збільшення або в бік W для зменшення зображення.

- Якщо масштабування призначено кільцю керування, збільшувати та зменшувати зображення можна також за допомогою кільця керування. [Додатково]

### Доступне масштабування

Під час змінення фокусної відстані коефіцієнт оптичного масштабування, що становить 3,6 рази, можна перевищувати. Якщо під час відеозйомки коефіцієнт масштабування перевищує 3,6 рази, автоматично спрацьовує функція цифрового масштабування, навіть якщо для параметра [Цифров увелич] встановлено значення [Выкл]. Фотоапарат може збільшувати зображення максимально у 14 разів.

1. Діапазон оптичного масштабування

Оптичне масштабування: функція оптичного масштабування фотоапарата дає змогу збільшувати зображення максимально у 3,6 рази.

1. Діапазон масштабування, крім оптичного

[Цифров увелич]: якість зображення, нижча за початкову [Додатково]
Примітки

- Функція [Увел. четк. изобр.] недоступна під час записування відео.

- Під час записування відео фотоапарат масштабує повільніше.

Нагору