Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції перегляду > Меню відтворення > Отправ. на смартф.

## Отправ. на смартф.

Перенесення зображень на смартфон Android одним дотиком (поширення одним дотиком (NFC))
Дає змогу передавати зображення для відображення на смартфоні.
Установіть програму для смартфону «PlayMemories Mobile» із магазину програм на смартфон. Якщо програму «PlayMemories Mobile» на смартфоні вже встановлено, оновіть її до останньої версії.
Докладну інформацію про «PlayMemories Mobile» див. на веб-сайті (http://www.sony.net/pmm/).

1. MENU 1 [Отправ. на смартф.] потрібний режим

Выбрать на эт. Устройстве | Виберіть на фотоапараті зображення, які необхідно перенести на смартфон. Виберіть пункт [Данный снимок], [Все фотосним. с этой датой], [Все видео (MP4) с эт. датой] або [Составные снимки]. Якщо вибрано пункт [Составные снимки], вибирайте зображення за допомогою MENU [Да] .
Выбрать на смартфоне | Перенесіть всі фотографії з карти пам’яті для відображення на смартфоні.

1. Підключіть смартфон до фотоапарата, виконуючи вказівки, що з’являться на екрані, коли фотоапарат буде готовий до підключення. Спосіб підключення залежить від типу смартфону. [Додатково][Додатково]

Примітки

- Варіанти розміру зображення — це розмір, з яким відзнято зображення, формат [2M] або [VGA].

- Щоб змінити розмір зображення, яке потрібно перенести на смартфон, скористайтеся програмою «PlayMemories Mobile».

- Залежно від формату даних деякі зображення можуть не відтворюватися на смартфоні.

- Зображення RAW конвертуються в зображення JPEG, а потім передаються.

- Переносити відео у форматі AVCHD не можна.

- Фотоапарат надає доступ до відомостей про підключення для використання параметра [Отправ. на смартф.] на пристрої, якому дозволено підключитися. Щоб змінити пристрій, якому дозволено підключитися до фотоапарата, скиньте відомості про підключення натисканням MENU 3 [Сбр. SSID/Пароль]. Після скидання відомостей про підключення необхідно повторно налаштувати смартфон. [Додатково]

### Перенесення зображень на смартфон Android одним дотиком (поширення одним дотиком (NFC))

Можна підключити фотоапарат до смартфону NFC лише одним дотиком без складних налаштувань і перенести зображення.

1. Активуйте функції NFC смартфону.

1. Відобразіть одне зображення на фотоапараті.

Функцію NFC можна використовувати, лише коли на екрані відображається (позначка N-Mark).

1. Торкніться фотоапаратом смартфону.

Смартфон підключено до фотоапарата, а «PlayMemories Mobile» активовано. Зображення, що відображається на фотоапараті, переноситься на смартфон.

- Тримайте пристрої разом, доки програма «PlayMemories Mobile» не запуститься (1-2 секунди).

- Торкніться після скасування режиму cну та блокування екрану смартфону.

- Торкніться позначкою N-Mark на смартфоні позначки (позначка N-Mark) на фотоапараті. Якщо на смартфоні немає позначки N-Mark, див. посібник користувача смартфону.

- Щоб перенести кілька зображень одночасно, натисніть MENU 1 [Отправ. на смартф.] та виберіть потрібні зображення. Щоб підключитися, зачекайте, доки з’явиться екран підтвердження, а потім підключіть фотоапарат до смартфону через NFC.

Про NFC
NFC (Near Field Communication) — це технологія бездротового зв’язку малого радіусу дії між різними пристроями, наприклад мобільними телефонами й тегами IC. Завдяки функції NFC передачу даних можна легко розпочати, просто торкнувшись відповідного символу або вказаного місця на пристроях, які підтримують NFC.
Примітки

- Коли відображається екран перегляду мініатюр, передача зображень через NFC неможлива.

- Якщо підключити смартфон до фотоапарата належним чином не вдається, виконайте такі дії.

- Активуйте «PlayMemories Mobile» на смартфоні, а потім повільно переміщайте смартфон навколо (позначка N-Mark) на фотоапараті.

- Якщо смартфон у чохлі, зніміть його.

- Якщо фотоапарат у чохлі, зніміть його.

- Якщо до фотоапарата приєднано штатив, тимчасово від’єднайте штатив.

- Переконайтеся, що на смартфоні активовані функції NFC.

- Якщо фотоапарат перебуває в режимі польоту, підключення до смартфону неможливе. Установіть для параметра [Режим полета] значення [Выкл].

Нагору