Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму записування > Интеллект. Авто

## Интеллект. Авто

Розпізнавання сцени
Функції режимів автозйомки
Дає змогу знімати фотографії з автоматично відрегульованими налаштуваннями.

1. Установіть диск вибору режимів у положення (Интеллект. Авто).

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

### Розпізнавання сцени

Розпізнавання сцени працює в режимі [Интеллект. Авто]. Ця функція дає змогу автоматично розпізнати умови зйомки та відзняти зображення.
У режимі розпізнавання сцени розташування піктограми, відображеної на екрані, залежить від того, що саме розпізнає фотоапарат: сцену чи умови зйомки. Якщо фотоапарат розпізнає сцену, у першому рядку відображаються такі піктограми й підказки, як (Портрет), (Ребенок), (Ночной Портрет), (Ночная Сцена), (Портрет/конт.свет), (Контровый свет), (Пейзаж), (Макро), (Прожектор) або (Низкая освещ.). Якщо фотоапарат розпізнає умови, у другому рядку відображатимуться такі піктограми: (штатив), (рух) або (ходьба). Фотоапарат може розпізнавати сцену та умови зйомки як одночасно, так і окремо.
Примітки

- Функція розпізнавання сцени не працює, якщо використовується будь-який інший вид масштабування, крім оптичного.

- Ці сцени, залежно від ситуації, можуть не розпізнаватися.

- Якщо вібрації, спричинені умовами середовища, впливають навіть на фотоапарат, закріплений на штативі, умова (штатив) може не розпізнаватись.

- У деяких ситуаціях наслідком одночасного розпізнавання умов (штатив) і (Ночная Сцена) стає збільшення витримки. Під час зйомки тримайте фотоапарат нерухомо.

### Функції режимів автозйомки

Режим [Супер авторежим] забезпечує кращу якість зображення, ніж режим [Интеллект. Авто]. Крім того, на основі розпізнаної сцени виконується зйомка кількох зображень, після чого ці зображення об’єднуються (зйомка з накладанням).
Режим [Программное авто] дає змогу змінювати різноманітні налаштування зйомки, наприклад налаштування балансу білого або чутливості ISO.

Режим записування | Використання
(Интеллект. Авто) | Використовуйте цей режим для автоматичного розпізнавання фотоапаратом умов зйомки та безперервної зйомки кількох зображень.
(Супер авторежим) | Використовуйте цей режим у складних умовах зйомки, наприклад в умовах слабкого освітлення або підсвічування. Використовуйте цей режим для забезпечення кращої якості зображення порівняно з якістю в режимі (Интеллект. Авто).
(Программное авто) | Використовуйте цей режим для зйомки із власними налаштуваннями, крім автоматичного налаштування експозиції (як витримки затвора, так і значення діафрагми).

Примітки

- Фотографії, зроблені в режимі [Интеллект. Авто], в умовах слабкого освітлення або підсвічування, можуть бути нечіткими.

- Для записування зображення в режимі [Супер авторежим] потрібно трохи часу, оскільки фотоапарат накладає зображення.

Пов’язані розділи
Функції, доступні не в усіх режимах зйомки
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору