Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > Увел. четк. изобр.

## Увел. четк. изобр.

Загальний рівень масштабування за вибраного параметра [Увел. четк. изобр.] (включно з 3,6-кратним оптичним масштабуванням)
[Увел. четк. изобр.] дає змогу збільшувати зображення під час фотозйомки, зберігаючи оригінальну або наближену до оригінальної якість зображення.
Фотоапарат збільшує зображення з оригінальною якістю в першу чергу на основі вибраного розміру фотографії.
Якщо для пункту [Увел. четк. изобр.] вибрано значення [Вкл], фотоапарат автоматично переходить у режим [Увел. четк. изобр.], коли вибраний масштаб перевищує масштаб, за якого зберігається оригінальна якість зображення.

1. MENU 4 [Увел. четк. изобр.] потрібний режим

| Вкл | Збільшення зображень зі збереженням наближеної до оригінальної якості зображення залежно від розміру зображення. Переключення в режим [Увел. четк. изобр.] у діапазоні, коли відображається .
| Выкл | [Увел. четк. изобр.] не використовується.

Примітки

- Щоб збільшити зображення в діапазоні, за якого зберігається оригінальна якість зображення, установіть для параметрів [Увел. четк. изобр.] і [Цифров увелич] значення [Выкл]. [Додатково]

- Функція [Увел. четк. изобр.] не працює в таких ситуаціях:

- у режимі відеозйомки;

- у режимі [Панорамный обзор];

- якщо ввімкнено функцію зйомки посмішки;

- якщо для параметра [Режим протяжки] вибрано значення [Непрерыв. Съемка], [Пр-тСкорНепр], [Автопортрет], [Автоспуск (непр.)] або [Брек.: Непрер.];

- якщо для параметра [Качество] вибрано значення [RAW] або [RAW и JPEG];

- якщо для параметра [ISO] вибрано значення [Многокадр. шумоподавл.];

- Якщо для параметра [Режим протяжки] встановлено значення [Непрерыв. Съемка], [Пр-тСкорНепр], [Автоспуск (непр.)] або [Брек.: Непрер.], або під час записування відео, цифрове масштабування буде автоматично ввімкнено, незалежно від налаштувань функції [Цифров увелич].

- Функція розпізнавання обличчя не працює в діапазоні параметра [Увел. четк. изобр.].

### Загальний рівень масштабування за вибраного параметра [Увел. четк. изобр.] (включно з 3,6-кратним оптичним масштабуванням)

Підтримувані рівні масштабування залежать від розміру зображення.

#### Коли для параметра [Формат] установлено значення [3:2]

Розмір зображення | Загальний рівень масштабування
L: 20M | Прибл. 7,2×
M: 10M | Прибл. 10×
S: 5.0M | Прибл. 14×

Нагору