Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > Обл. автофокуса

## Обл. автофокуса

Використання функції універсального точкового фокусування
Зону фокусування можна змінити. Скористайтеся меню, якщо в режимі автофокуса складно налаштувати потрібний фокус.

1. MENU 2 [Обл. автофокуса] потрібний режим

| (Мульти) | Автоматичне фокусування на об’єкті в усіх діапазонах рамки шукача. Під час натискання кнопки спуску до половини в режимі фотозйомки навколо зони фокусування відобразиться зелена рамка. Якщо ввімкнено функцію розпізнавання обличчя, режим автофокуса працює з перевагою для облич.
| (Центр) | Автоматичне фокусування на об’єкті, що перебуває в центрі рамки шукача. Використання разом із функцією фіксації автофокуса дає можливість вибирати потрібну композицію зображення.
| (Рег. пятно АФ) | Дає змогу пересувати рамку шукача діапазону автофокуса до потрібної точки на екрані й фокусуватися на надзвичайно маленьких об’єктах у вузьких ділянках.

Примітки

- У разі використання функцій, перелічених нижче, рамка шукача діапазону автофокуса стає неактивною та відображається пунктирною лінією. У такому разі фотоапарат фокусується на об’єктах у центрі екрана.

- Функції масштабування, крім оптичного

- [Подсветка АФ]

- Якщо ввімкнено функцію стеження фокуса, фотоапарат фокусується із пріоритетом на об’єкті стеження.

### Використання функції універсального точкового фокусування

[Рег. пятно АФ] зручно використовувати під час зйомки об’єкта, який розташовується не в центрі кадру. У такому разі об’єкт можна зняти, не змінюючи композицію.
A: рамка шукача діапазону автофокуса (жовта: регулювання доступне/сіра: зафіксовано)

1. Відрегулюйте положення рамки шукача діапазону автофокуса, в якому потрібно сфокусуватися, а потім натисніть .

Щоб скинути налаштування, знову натисніть .
Пов’язані розділи
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Стеження фокуса
Нагору