Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму записування > Панорамный обзор

## Панорамный обзор

Дає змогу створювати панорамне зображення на основі об’єднання знімків.

1. Установіть диск вибору режимів у положення (Панорамный обзор).

1. Поверніть кільце керування, щоб вибрати напрямок зйомки.

Якщо кільцю керування призначена інша функція, натисніть кнопку MENU 1 [Панорама: направл.].

1. Спрямуйте фотоапарат на об’єкт, яскравість та фокусування якого потрібно налаштувати, а потім натисніть кнопку спуску до половини.

A: цю частину не буде знято.

1. Коли кнопка спуску натиснута до половини, спрямуйте фотоапарат на початок композиції, а потім натисніть кнопку спуску до кінця.

1. Переміщуйте фотоапарат, доки вказівник на екрані не дійде кінця смуги переміщення (B).

Поради щодо панорамної зйомки
Тримайте фотоапарат якомога ближче до тіла, притискаючи лікті до боків, і з рівномірною швидкістю переміщуйте фотоапарат навколо себе за дугою у напрямку, вказаному на екрані. (Приблизно 5-6 секунд на півколо.)
Рекомендовано кілька разів потренуватися перед зйомкою.
Для найкращого результату переконайтеся, що відстань між об’єктом і фоном, а також навколишнє освітлення достатні.
Вертикальний напрямок
Горизонтальний напрямок

- Спочатку натисніть кнопку спуску до половини, щоб зафіксувати фокус і експозицію. Потім натисніть кнопку спуску до кінця та переміщуйте або нахиляйте фотоапарат.

- Якщо вздовж краю екрана сконцентровані об’єкти, що суттєво різняться за формою, компонування зображення може не вдатися. У такому разі скомпонуйте кадр таким чином, щоб ці об’єкти перебували в центрі зображення, і повторіть зйомку.

Примітки

- Якщо виконати панорамування потрібного об’єкта за відведений час не вдається, на скомпонованому зображенні з’являється сіра ділянка. У такому разі переміщуйте фотоапарат швидше. Це дасть змогу зняти повне панорамне зображення.

- Оскільки в цьому режимі об’єднуються кілька зображень, ділянки переходу між ними можуть бути не цілком плавними.

- Коли об’єкти на дузі панорамування суттєво відрізняються за яскравістю, кольором і відстанню фокусування від області, на якій виконано фіксацію автоматичної експозиції/автофокуса, зйомка може бути невдалою. У такому разі слід змінити область фіксації автоматичної експозиції/автофокуса та зробити знімок ще раз.

- Створити панорамні зображення не можна в таких випадках:

- рух фотоапаратом надто різкий або надто повільний;

- надто сильне тремтіння фотоапарата.

Пов’язані розділи
Прокручування панорамних зображень для відображення
Панорама: размер
Панорама: направл.
Функції, доступні не в усіх режимах зйомки
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору