Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму записування > Приор. выдержки

## Приор. выдержки

Фотографії можна знімати після налаштування витримки вручну.

1. Установіть диск вибору режимів у положення (Приор. выдержки).

1. Щоб вибрати значення витримки затвора, поверніть диск керування.

- Якщо параметр [Приор. выдержки] призначено кільцю керування, його можна також задати за допомогою кільця керування. [Додатково]

- Для витримки затвора можна вибрати значення від 1/2000 до 30 секунд.

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Витримка затвора
Якщо встановити коротшу витримку затвора, об’єкти, що рухаються, зокрема люди, що біжать, машини, бризки води тощо здаватимуться нерухомими.
Якщо встановити довшу витримку затвора, відображатимуться сліди від рухомих зображень, наприклад річковий потік тощо. Можна знімати фотографії, на яких рух об’єктів здаватиметься більш природним.
Примітки

- За короткої витримки затвора, навіть якщо задіяти спалах, його потужності може бути недостатньо для освітлення.

- Якщо після застосування потрібних налаштувань не вдається встановити відповідну експозицію, індикатори налаштувань на екрані починають блимати. За таких умов можна здійснювати зйомку, проте рекомендовано повторно налаштувати значення, що блимають.

- Якщо для витримки затвора встановлено значення від 0,4 секунди, відображається позначка [˝], наприклад 0,4˝.

- Якщо встановлюється довша витримка затвора, рекомендовано використовувати штатив для запобігання ефекту вібрації.

- За використання довшої витримки затвора потрібно більше часу на обробку даних.

Пов’язані розділи
Функції, доступні не в усіх режимах зйомки
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору