Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > Авто кадрирование

## Авто кадрирование

Коли фотоапарат розпізнає та фотографує обличчя, крупні плани або об’єкти, відстежені за допомогою функції стеження фокуса, зняті зображення будуть автоматично обрізатися для досягнення найкращої композиції.
Зберігатися будуть як оригінальні зображення, так і обрізані. Обрізане зображення зберігається в такому ж розмірі, що й оригінальне зображення.

1. MENU 2 [Авто кадрирование] потрібний режим

Якщо фотоапарат визначає можливість обтинання відзнятого зображення, піктограма на екрані стає зеленою.

- Після зйомки обрізана область позначається на екрані автоматичного перегляду рамкою.

| (Выкл) | Увімкнення або вимкнення функції [Авто кадрирование].
| (Авто)

Примітки

- Залежно від умов зйомки зображення може не обрізатися до оптимальної композиції.

- Функція «Авт. обтин. об’єктів» не може використовуватись, якщо встановлено такі параметри.

- Якщо для параметра [Качество] встановлено значення [RAW] або [RAW и JPEG]

- Якщо для параметра [DRO/Авто HDR] вибрано значення [Авто HDR]

- Якщо для параметра [Режим Фокусировки] вибрано значення [Ручной фокус]

- Якщо для параметра [Режим протяжки] вибрано значення [Непрерыв. Съемка], [Пр-тСкорНепр], [Автоспуск (непр.)], [Брек.: Непрер.] або [Брекетинг WB]

- Якщо для параметра [ISO] вибрано значення [Многокадр. шумоподавл.]

- Якщо для параметра [Улыб./Распоз. Лиц] установлено значення [Выкл], функцію [Авто кадрирование] для облич використовувати не можна.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору