Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > Режим измер.

## Режим измер.

Вибір режиму [Режим измер.], який установлює, яку частину об’єкта слід виміряти для визначення експозиції.

1. MENU 3 [Режим измер.] потрібний режим

| (Мульти) | Зображення ділиться на багато ділянок, і вимірюється кожна з них. Фотоапарат визначає добре збалансовану експозицію (багатоточкове вимірювання).
| (Центр) | Центр зображення вимірюється, і на основі яскравості об’єкта, що там перебуває, визначається експозиція (вимірювання за центром зображення).
| (Точечный) | Установіть курсор перехрестя точкового вимірювання (A) на об’єкт, щоб виміряти одну частину об’єкта (вимірювання за часткою об’єкта). Ця функція є корисною, коли об’єкт підсвічується або сильно контрастує з фоном.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору