Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Фотозйомка > Масштабування (фотографії)

## Масштабування (фотографії)

Доступне масштабування
Рівень масштабування
Збільшення зображень під час зйомки за допомогою важеля W/T (масштабування). Функція оптичного масштабування фотоапарата може збільшити зображення максимально у 3,6 рази.
Оптичне масштабування дає змогу збільшувати зображення, не погіршуючи його якості.

1. Установіть на фотоапараті режим зйомки.

1. Поверніть важіль W/T (масштабування).

- Поверніть важіль у бік T для збільшення або в бік W для зменшення зображення.

- Якщо масштабування призначено кільцю керування, збільшувати та зменшувати зображення можна також за допомогою кільця керування. [Додатково]

Примітки

- Масштабування зафіксовано в положенні W, якщо вибрано режим [Панорамный обзор].

### Доступне масштабування

Камера має великий рівень наближення завдяки поєднанню різних методів масштабування. Піктограма та смуга масштабування на екрані змінюються залежно від поточного налаштування масштабування.

1. Діапазон оптичного масштабування

Функція оптичного масштабування фотоапарата може збільшити зображення максимально у 3,6 рази.

1. Діапазон масштабування, крім оптичного

Масштабування зі збереженням початкової якості зображення
Якщо для параметра [Размер изобр.] задано значення, відмінне від [L], можна знімати фотографії без погіршення початкової якості зображення, навіть якщо рівень оптичного масштабування перевищує 3,6 рази, завдяки функції обтинання зображення.
() [Увел. четк. изобр.]
Масштабування з максимально можливим збереженням початкової якості зображення [Додатково]
() [Цифров увелич]
Нижча порівняно з початковою якість зображення [Додатково]

Керування | Налаштування | Смуга масштабування
Використання лише оптичного масштабування | [Размер изобр.]: [L] [Увел. четк. изобр.]: [Выкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
Масштабування зображень без погіршення якості | [Размер изобр.]: будь-який, крім [L] [Увел. четк. изобр.]: [Выкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
Зйомка чітких зображень за допомогою [Увел. четк. изобр.] (з максимально можливим збереженням початкової якості зображення) | [Увел. четк. изобр.]: [Вкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
Масштабування до максимального значення | [Увел. четк. изобр.]: [Вкл] [Цифров увелич]: [Вкл] [Увел. четк. изобр.] за деяких налаштувань може бути недоступно. [Додатково] |

### Рівень масштабування

Підтримувані рівні масштабування залежать від налаштувань або розміру зображення. У таблиці нижче наведено рівні масштабування, якщо для параметрів [Увел. четк. изобр.] і [Цифров увелич] встановлено значення [Вкл], а для параметра [Формат] встановлено значення [3:2].

Размер изобр. | Оптичне масштабування | Масштабування за параметра [Увел. четк. изобр.] зі значенням [Вкл] | Масштабування з максимальним рівнем*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* Максимальний рівень масштабування — це значення збільшення, коли для параметра [Увел. четк. изобр.] установлено значення [Вкл], а для параметра [Цифров увелич] установлено значення [Вкл]. Максимальний рівень масштабування залежить від налаштувань. [Додатково]
Примітки

- Значення за замовчуванням для [Увел. четк. изобр.] — [Выкл]. [Додатково]

- Значення за замовчуванням для [Цифров увелич] — [Выкл]. Виберіть для функції [Цифров увелич] значення [Вкл], щоб збільшувати зображення далі, але вже з погіршенням якості. [Додатково]

- Значення за замовчуванням для [Размер изобр.] — [L]. Щоб змінити рівень масштабування, змініть параметр [Размер изобр.]. [Додатково]

- Коли для параметра [Размер изобр.] установлено значення [VGA], параметр [Цифров увелич] обмежено, а максимальний рівень масштабування становить 54 рази.

- Інші функції масштабування, крім функції оптичного масштабування, недоступні, якщо зйомка здійснюється за таких умов:

- Якщо ввімкнено функцію зйомки посмішки

- Якщо для параметра [Режим протяжки] вибрано значення [Автопортрет]

- Якщо для параметра [Качество] встановлено значення [RAW] або [RAW и JPEG]

- Функція розпізнавання обличчя не працює, якщо використовується будь-яке масштабування, крім оптичного.

Нагору