Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Застереження > Застереження

## Застереження

Створення резервної копії вмісту карти пам’яті
Файли бази даних
Не використовуйте та не зберігайте фотоапарат у таких місцях
Перенесення
Температура використання
Конденсат
Вбудовані функції цього фотоапарата
Що таке 1080 60p/50p?
Сумісність даних зображень
Примітки щодо відтворення відео на інших пристроях
Примітки щодо екрана та об’єктива
Примітки щодо спалаху

### Створення резервної копії вмісту карти пам’яті

Не вимикайте фотоапарат, не виймайте батарею та не виймайте карту пам’яті, коли світиться індикатор доступу. В іншому випадку можна пошкодити карту пам’яті. Для захисту даних робіть резервну копію.

### Файли бази даних

Якщо вставити карту пам’яті без файлу бази даних у фотоапарат і ввімкнути живлення, частину об’єму карти буде використано для автоматичного створення файлу бази даних. Може знадобитися деякий час, перед тим як можна буде розпочати наступну операцію. Якщо виникає помилка файлу бази даних, імпортуйте всі зображення на комп’ютер за допомогою програми «PlayMemories Home» та відформатуйте карту пам’яті.

### Не використовуйте та не зберігайте фотоапарат у таких місцях

- У надто гарячому, холодному чи вологому місці
  Унаслідок зберігання в таких місцях, як салон автомобіля, припаркованого під прямим сонячним промінням, корпус фотоапарата може деформуватися, і це може призвести до виникнення несправності.

- Під прямим сонячним промінням або поблизу обігрівача
  Корпус фотоапарата може втратити колір і деформуватися, що може призвести до виникнення несправності.

- У місцях, що піддаються сильній вібрації

- У місцях, де поширюються сильні магнітні хвилі

- У піщаних або запилених місцях
  Будьте обережними, щоб пісок або пил не потрапили у фотоапарат. Це може призвести до несправності фотоапарата і, у деяких випадках, цю несправність не вдасться усунути.

### Перенесення

Не сідайте, тримаючи фотоапарат у задній кишені штанів чи спідниці, оскільки це може призвести до виникнення несправності або пошкодження фотоапарата.

### Температура використання

Фотоапарат призначено для використання за температури від 0 °C до 40 °C. Зйомка в дуже гарячих або холодних місцях поза межами зазначеного температурного діапазону не рекомендується.

### Конденсат

- Якщо фотоапарат потрапляє безпосередньо з холодного в тепле приміщення, усередині або на поверхні фотоапарата може утворитися конденсат. Цей конденсат може спричинити несправність фотоапарата.

- У разі утворення конденсації вологи вимкніть фотоапарат і почекайте приблизно годину, поки волога випарується. Пам’ятайте, що в разі здійснення зйомки, коли всередині об’єктива залишається волога, вам не вдасться записати чіткі зображення.

### Вбудовані функції цього фотоапарата

- У цьому посібнику описано функції для пристроїв, що підтримують режими 1080 60i та 1080 50i.

Щоб перевірити, чи ваш фотоапарат сумісний із режимом 1080 60i або 1080 50i, знайдіть знизу на пристрої такі позначки.

- Пристрій із підтримкою формату 1080 60i: 60i

- Пристрій із підтримкою формату 1080 50i: 50i

- Перебуваючи в літаку, установіть для параметра [Режим полета] значення [Вкл].

### Що таке 1080 60p/50p?

- На відміну від стандартних режимів записування, що використовують черезрядковий метод запису, цей фотоапарат записує за допомогою прогресивного методу. Це дозволяє підвищити роздільну здатність і створювати м’якіші та реалістичніші зображення.

### Сумісність даних зображень

- Фотоапарат відповідає універсальним стандартам DCF (Design rule for Camera File system), установленим JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Компанія Sony не гарантує відтворення на цьому фотоапараті зображень, знятих або відредагованих за допомогою іншого обладнання, чи відтворення на іншому обладнанні зображень, знятих за допомогою цього фотоапарата.

### Примітки щодо відтворення відео на інших пристроях

- На цьому фотоапараті для записування у форматі AVCHD використовується профіль MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Відео, записані за допомогою цього фотоапарата у форматі AVCHD, не можна відтворювати на таких пристроях:

- інші пристрої, сумісні з форматом AVCHD, що не підтримують «High Profile»;

- пристрої, несумісні з форматом AVCHD.

На цьому фотоапараті для записування у форматі MP4 також використовується профіль MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile. Тому відео, записане цим фотоапаратом у форматі MP4, можна відтворити лише на пристроях, які підтримують MPEG-4 AVC/H.264.

- Вміст дисків із якістю зображення високої чіткості можна відтворити лише на пристроях, які підтримують формат AVCHD. DVD-програвачі або записувальні пристрої DVD не відтворюють вміст дисків, записаних із якістю зображення високої чіткості (HD), оскільки не підтримують формат AVCHD. Крім того, якщо в DVD-програвач або записувальний пристрій DVD вставити диск із якістю зображення високої чіткості, записаний у форматі AVCHD, може статися так, що користувач не зможе вийняти його.

- Відео, записане у форматі 1080 60p/1080 50p, можна відтворювати тільки на пристроях, які підтримують формат 1080 60p/1080 50p.

### Примітки щодо екрана та об’єктива

- Дисплей виготовлено за використання високоточної технології, і завдяки цьому ефективно використовується понад 99,99 % пікселів дисплея. Однак на екрані можуть з’являтися крихітні чорні та (або) яскраві цятки (білого, червоного, синього або зеленого кольору). Наявність цих цяток є звичним наслідком виробничого процесу та жодним чином не впливає на записування зображення.

- Тривалий вплив прямих сонячних променів на екран може призвести до несправностей. Слід виявляти обережність, розміщуючи фотоапарат поблизу вікна або на відкритому повітрі.

- Не натискайте сильно на екран. Екран може знебарвитися, і це може призвести до несправності пристрою.

- У холодному середовищі зображення на екрані можуть відтворюватися з ефектом «шлейфу». Це не є ознакою несправності.

- Будьте обережні, щоб не вдарити рухомий об’єктив, і не застосовуйте до нього силу.

### Примітки щодо спалаху

- Під час використання спалах висувається автоматично. Якщо спалах не потрібен, закрийте його вручну.

- Не закривайте спалах пальцями.

- Не носіть фотоапарат, тримаючи його за спалах, і не тисніть на спалах з надмірною силою.

- Якщо вода, пил або пісок потраплять у відкритий спалах, це може призвести до несправності.

Нагору