Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > Кор.эксп.вспыш.

## Кор.эксп.вспыш.

Регулювання потужності спалаху. Оремо від функції коректування експозиції, функція коректування спалаху змінює обсяг світла спалаху з метою змінення експозиції основного об’єкта зйомки в межах діапазону світла спалаху.

1. MENU 3 [Кор.эксп.вспыш.] потрібне значення

Регулювання значення в напрямку «+» збільшує потужність спалаху, а в напрямку «–» зменшує потужність спалаху.
Яка різниця між корекцією експозиції та корекцією спалаху?
Коректування експозиції змінює обсяг світла спалаху разом зі зміною значень витримки, діафрагми та ISO (якщо для [ISO] встановлено значення [ISO AUTO]). Коректування спалаху змінює тільки обсяг світла спалаху.
Пов’язані розділи
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору