Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму записування > Выбор сцены

## Выбор сцены

Дає змогу здійснювати зйомку з попередньо встановленими налаштуваннями відповідно до сцени.

1. Установіть диск вибору режимів у положення (Выбор сцены).

1. Виберіть потрібний режим на диску керування.

- Якщо для параметра [Справ. диска выб. реж.] встановлено значення [Выкл], екран вибору режиму не відображається.

- За допомогою кільця керування виберіть інший режим [Выбор сцены]. Якщо кільцю керування призначена інша функція, натисніть кнопку MENU 5 [Выбор сцены].

(Портрет) | Дає змогу здійснювати зйомку з розмитим фоном та чітким об’єктом зйомки. Пом’якшує відтінки шкіри обличчя.
(Устр. размыт. движ.) | Дає змогу здійснювати зйомку у приміщенні без використання спалаху для зменшення розмиття об’єкта.
(Спорт) | Дає змогу знімати об’єкти, що рухаються, із короткою витримкою, завдяки чому вони виглядають як нерухомі. Фотоапарат виконує неперервну зйомку зображень упродовж утримання кнопки спуску.
(Домашнее животное) | Забезпечує оптимальні налаштування для зйомки домашніх улюбленців.
(Гастрономия) | Дає змогу знімати їжу у «смачних» і яскравих кольорах.
(Макро) | Дозволяє знімати невеликі об’єкти, наприклад квітки, крупним планом.
(Пейзаж) | Дає змогу здійснювати зйомку всього діапазону краєвиду з чітким фокусуванням та в барвистих кольорах.
(Закат) | Дозволяє передати всю красу багряного кольору заходу чи сходу сонця.
(Ночная Сцена) | Забезпечує зйомку нічних сцен без втрати атмосфери темряви.
(Сумерки с рук) | Дає змогу здійснювати зйомку нічних пейзажів із меншим шумом, не використовуючи штатив. Виконується пакетна зйомка, і застосовується обробка для зменшення розмитості, тремтіння фотоапарата і шумів.
(Ночной портрет) | Дає змогу здійснювати чітку зйомку людей за умов недостатнього освітлення.
(Фейерверки) | Дає змогу знімати феєрверки у всій їхній красі.
(Высок. чувствит.) | Дає змогу здійснювати зйомку зображень без спалаху за умов недостатнього освітлення, знижуючи ефект розмитості.

Примітки

- Якщо для зйомки використовується режим (Ночная Сцена), (Ночной портрет) або (Фейерверки), витримка затвора довша, через що зображення можуть виходити розмитими. Для запобігання виникненню розмитості радимо використовувати штатив.

Пов’язані розділи
Функції, доступні не в усіх режимах зйомки
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору