Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Застереження > Заряджання батареї

## Заряджання батареї

- Для цього фотоапарата передбачено спеціальний адаптер змінного струму, що додається. Не підключайте його до інших електронних пристроїв. Це може призвести до несправностей у роботі пристрою. Крім того, слід користуватись оригінальним адаптером змінного струму виробництва Sony.

- Якщо під час заряджання індикатор живлення/заряджання фотоапарата блимає, вийміть батарею, що заряджається, і ще раз надійно вставте її у фотоапарат. Якщо індикатор живлення/заряджання продовжує блимати, це може вказувати на несправність батареї або на те, що вставлено батарею іншого типу, відмінного від зазначеного вище. Перевірте, чи збігається тип батареї із зазначеним вище. Якщо тип установленої батареї є одним із зазначених вище, вийміть батарею та вставте іншу або нову й перевірте, чи вона заряджається належним чином. Якщо батарея заряджається належним чином, можливо, сталася помилка.

- Якщо індикатор живлення/заряджання блимає, навіть коли адаптер змінного струму під’єднано до фотоапарата та вставлено в розетку, це свідчить про тимчасове призупинення заряджання та ввімкнення режиму очікування. Якщо температура виходить за межі рекомендованої для роботи температури, заряджання припиниться та автоматично перейде в режим очікування. Коли належний температурний діапазон відновиться, заряджання продовжиться, а індикатор живлення/заряджання засвітиться знову. Радимо заряджати батарею за температури середовища від 10 °C до 30 °C.

- Якщо фотоапарат підключено до електричної розетки за допомогою адаптера змінного струму, що додається, впродовж зйомки/відтворення живлення подаватися не буде. Для подавання живлення до фотоапарата під час зйомки/відтворення скористайтесь адаптером змінного струму AC-UD10 (продається окремо) або AC-UD11* (продається окремо).

* Адаптер змінного струму AC-UD11 (продається окремо) може бути недоступним у деяких країнах або регіонах.
Нагору