Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > Качество

## Качество

Вибір якості нерухомих зображень.

1. MENU 1 [Качество] потрібний режим

| (RAW) | Формат файлів: RAW (записування за допомогою формату стиснення RAW). Для цього формату файлів цифрова обробка не виконується. Виберіть цей формат для професійної обробки зображень на комп’ютері. Установлюється максимальний розмір зображення. Розмір зображення не відображається на екрані.
| (RAW и JPEG) | Формат файлів: RAW (записування за допомогою формату стиснення RAW). + JPEG Одночасно створюються зображення у форматах RAW і JPEG. Це налаштування підходить, якщо потрібно створити два файли зображення: JPEG для перегляду та RAW для редагування. Для якості зображення JPEG встановлюється значення [Высокое].
| (Высокое) | Формат файлів: JPEG Під час записування зображення стискається у форматі JPEG. Оскільки коефіцієнт стиснення для [Стандартное] вищий, ніж для [Высокое], розмір файлів типу [Стандартное] менший за розмір файлів типу [Высокое]. Це дає змогу записати більше файлів на одну карту пам’яті, але якість зображень буде нижчою.
| (Стандартное)

Зображення у форматі RAW
Щоб відкрити зображення у форматі RAW, збережене на фотоапараті, потрібне програмне забезпечення «Image Data Converter». За допомогою цього програмного забезпечення можна відкрити зображення у форматі RAW та перетворити його в популярні формати, наприклад JPEG або TIFF, а також повторно налаштувати баланс білого, насиченість кольору, контрастність зображення тощо.
Примітки

- Додати реєстрацію DPOF (команда друку) до зображень у форматі RAW неможливо.

- Якщо для параметра [Качество] встановлено значення [RAW] або [RAW и JPEG], наведені нижче функції недоступні.

- Функції масштабування, крім оптичного

- [Авто HDR]

- [Эффект рисунка]

- [Авто кадрирование]

Пов’язані розділи
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
«Image Data Converter»
Нагору