Reader™ Benutzerhandbuch
Drucken
Startseite > Erste Schritte > Teile und Bedienelemente > Abnehmen/Anbringen des Back Panel (PRS-T3S*)

## Abnehmen/Anbringen des Back Panel (PRS-T3S*)

* Nur begrenzte Edition.

### Abnehmen des Back Panel

1. Drehen Sie den Reader um.

1. Halten Sie den Reader mit einer Hand gut fest.

1. Stecken Sie einen Fingernagel oder einen spitzen Gegenstand in den Schlitz an der Unterseite, heben Sie das Back Panel vorsichtig an und nehmen Sie es ab.

### Anbringen des Back Panel

1. Setzen Sie die oberen vier Laschen des Back Panel in die oberen Aussparungen am Reader ein.

1. Setzen Sie alle Laschen in ihre Aussparungen ein (wie durch die Pfeile angegeben) und drücken Sie das Back Panel fest herab.

Hinweis

- Entfernen Sie nicht das Etikett am Akku.

Zum Seitenanfang