Reader™ Benutzerhandbuch
Drucken
Startseite > Erste Schritte > Teile und Bedienelemente > Abnehmen/Anbringen des Standard Cover (PRS-T3)

## Abnehmen/Anbringen des Standard Cover (PRS-T3)

### Abnehmen des Standard Cover

1. Öffnen Sie das Standard Cover und drehen Sie den Reader um.

1. Halten Sie den Reader mit einer Hand gut fest.

1. Stecken Sie einen Fingernagel oder einen spitzen Gegenstand in den Schlitz an der Unterseite, heben Sie das Standard Cover vorsichtig an und nehmen Sie es ab.

### Anbringen des Standard Cover

1. Setzen Sie die oberen vier Laschen des Standard Cover in die oberen Aussparungen am Reader ein.

1. Setzen Sie alle Laschen in ihre Aussparungen ein (wie durch die Pfeile angegeben) und drücken Sie das Standard Cover fest herab.

Hinweis

- Entfernen Sie nicht das Etikett am Akku.

Tipp

- Das Standard Cover und das Cover with Light (gesondert erhältlich) sind mit einer magnetisch aktivierten Funktion für den Betriebs-/Schlafmodus ausgestattet, so dass der Reader beim Öffnen/Schließen der Abdeckung automatisch in den Betriebs- bzw. Schlafmodus geschaltet wird.

Zum Seitenanfang