Guía del usuario del Reader™
Imprimir
Página principal > Primeros pasos > Batería > Cargar el Reader

## Cargar el Reader

El icono de carga/estado de la batería, que aparece en el extremo derecho de la barra de estado, muestra el nivel de la batería. Consulte Detalles.
Si se encuentra en un nivel bajo, elija uno de los métodos indicados en los siguientes apartados para cargar el Reader.

1. Conector Micro USB

1. Indicador de carga

### Cargar el Reader desde el ordenador

1. Encienda el ordenador.

1. Conecte el Reader al ordenador mediante el cable USB suministrado.

Espere hasta que aparezca la siguiente pantalla.

Para | Descripción
Instalar la aplicación Reader o transferir los datos | Toque [Sí] para instalar la aplicación Reader o transferir los archivos del ordenador al Reader mientras se carga. No se puede utilizar el Reader durante la transferencia. Una vez que aparece la pantalla de almacenamiento USB en el Reader, el ordenador detecta el dispositivo y se muestran las unidades “READER” y “SETUP” en el ordenador. Cuando desaparece el icono * y aparece el icono , el proceso de carga ha terminado. Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, desconecte el cable USB del Reader y del ordenador. Poco después, aparecerá la pantalla [Inicio]. * Este icono solo aparece cuando el Reader se encuentra en el modo de transferencia de datos.
Cargue el Reader | Toque [No] o pulse el botón (Atrás) para volver a la pantalla anterior. También puede pulsar el botón (Inicio). Aparecerá la pantalla [Inicio]. Cuando desaparece el icono y aparece el icono , el proceso de carga ha terminado. En este modo, el ordenador* no detecta el Reader. Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, desconecte el cable USB del Reader y del ordenador. * La situación puede variar en función de la configuración de cada ordenador.

Nota

- El ordenador debe estar encendido para cargar el Reader. El Reader no se cargará si el ordenador se encuentra en el modo reposo o de hibernación. Tenga el ordenador encendido y con una alimentación estable y continua mientras carga el Reader.

- El botón (Encendido) no puede utilizarse si el Reader está conectado al ordenador y se está cargando.

- Si apaga el Reader tocando [Configuración] [Apagar el aparato] en el modo de carga, el Reader dejará de cargarse.

Sugerencia

- Para cargar el Reader puede utilizar también un adaptador de CA (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, se vende por separado). Con este método de carga, necesitará unas 2 horas para cargar totalmente la batería.

- Si la batería se agota, cargue el Reader con el adaptador de CA durante 3 minutos para disponer de batería suficiente para leer aproximadamente 600 páginas.

- Para pasar del modo de carga al modo de transferencia de datos, toque la barra de estado para mostrar la ventana de notificaciones toque [USB conectado] [Sí].

### Icono de carga/estado de la batería

El icono de carga/estado de la batería muestra el estado de carga o la carga que queda en la batería de forma aproximada.

Icono | Descripción
| Si aparecen cuatro barras, la batería está totalmente cargada o prácticamente. El número de barras disminuye a medida que baja el nivel de la batería. Si no aparece ninguna barra, la batería está casi agotada.
| La batería está totalmente cargada.
| La batería se está cargando.

Ir al principio de la página