Guía del usuario del Reader™
Imprimir
Página principal > Información complementaria > Solución de problemas > Aparato Reader

## Aparato Reader

### Encendido y apagado

El Reader no se enciende.

- El Reader no puede utilizarse si está conectado al ordenador y ajustado en el modo de transferencia de datos. Utilice la función de eliminación segura del hardware del ordenador y, después, desconecte el cable USB del Reader.

- Es posible que se haya formado condensación de humedad. Espere unas horas y, después, vuelva a encender el Reader.

- Si la batería está totalmente agotada, el botón (Encendido) no recibirá alimentación y es posible que no pueda encender el Reader. En este caso, conecte el Reader al ordenador con el cable USB suministrado; el Reader se encenderá inmediatamente. Si el Reader no se enciende, pulse el botón (Encendido). Si el indicador de carga parpadea en rojo 3 veces, desconecte el cable USB del Reader y vuelva a conectarlo cuando hayan transcurrido unos 5 minutos.

El Reader no se apaga y no permite la activación del modo reposo.

- Si la pantalla del Reader queda congelada y deja de responder, el botón (Encendido) tampoco funcionará. En este caso, reinicie el Reader. Consulte Detalles.

El Reader accede automáticamente al modo reposo o se apaga.

- Para alargar la duración de la batería, el Reader incorpora modos de ahorro de energía automáticos. El modo reposo del Reader se activa tras 10 minutos de inactividad. Tras 3 días* en el modo reposo, el Reader se apaga por completo de forma automática.

* Si queda poca batería, el Reader se apagará automáticamente a los 3 días. Sin embargo, esta función no se activa cuando se está visualizando un pase de diapositivas. Los modos de ahorro de energía automáticos no pueden desactivarse.

### Batería

No se puede cargar el Reader.

- Si no utiliza el cable USB suministrado para cargar el Reader, es posible que no se cargue correctamente. Para cargar el Reader, utilice únicamente el cable USB suministrado y, de forma opcional, el adaptador de CA (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, se vende por separado). Consulte Detalles.

- Si está cargando la batería desde el puerto USB de un ordenador, compruebe que el Reader esté conectado directamente al puerto USB con el cable USB suministrado. No utilice un concentrador USB.

- No ha dado suficiente tiempo a la batería para que se cargue totalmente. Cargue el Reader hasta que el icono sea sustituido por el icono . (El icono de carga no indica la batería que queda mientras se está cargando.)

- El ordenador debe estar encendido para cargar el Reader. El Reader no se cargará si el ordenador se encuentra en el modo reposo o de hibernación. Tenga el ordenador encendido y con una alimentación estable y continua mientras carga el Reader.

- Si el ordenador se encuentra en el modo de hibernación mientras el Reader está conectado y cargándose, la carga del Reader se irá agotando gradualmente, hasta apagarse el Reader. En este caso, la batería no se cargará. Si esto ocurre, desconecte el cable USB del Reader, salga del modo de hibernación y vuelva a conectar el cable USB al Reader.

- Es posible que el ordenador no le suministre suficiente alimentación. Si conecta el Reader a un portátil, procure que el ordenador reciba una alimentación estable y continua mientras carga el Reader.

- Si la temperatura ambiente es demasiado fría o demasiado caliente para que el Reader pueda cargarse, ajuste la temperatura ambiente a un nivel de entre 5°C y 35°C y desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

La batería dura poco.

- Es posible que la batería del Reader no estuviera totalmente cargada. Cargue el Reader hasta que desaparezca y aparezca .

- La temperatura de funcionamiento está por debajo de los 5°C. No se trata de una avería, sino de un comportamiento vinculado a las características de la batería.

- El Reader consume batería en el modo reposo. Si no tiene previsto utilizar el Reader, apáguelo en lugar de dejarlo en el modo reposo.

- Si no está navegando por Internet, salga de [Navegador] pulsando el botón (Inicio).

- La batería del Reader se descarga gradualmente cuando no se utiliza durante un largo periodo de tiempo. Antes de encender el Reader después de mucho tiempo sin utilizarlo, vuelva a cargar el Reader.

- Si no utiliza el sistema de comunicación inalámbrico, apague la conexión Wi-Fi. Consulte Detalles.

- Si carga el Reader con el modo de transferencia de datos y se activa el modo reposo o hibernación del ordenador, el Reader dejará de cargarse y consumirá batería. Cuando cargue el Reader, compruebe que el ordenador esté encendido y cargue totalmente el Reader antes de utilizarlo. Consulte Detalles.

### Pantalla táctil

El Reader no se activa ni se enciende inmediatamente.

- En un lugar frío, es posible que la pantalla táctil tarde un tiempo en responder. No se trata de una avería, sino de un comportamiento vinculado a las características de la pantalla táctil.

- Es posible que la pantalla de inicio del Reader tarde un tiempo en aparecer después de reiniciar o apagar el dispositivo.

La pantalla no responde.

- Reinicie el Reader. Consulte Detalles.

La pantalla tarda en responder.

- Si la pantalla táctil se ensucia, es posible que no funcione correctamente. Limpie la pantalla táctil con un paño suave, como una gamuza para gafas.

- En un lugar frío, es posible que la pantalla táctil tarde un tiempo en responder. Apague el Reader y déjelo así durante unas horas, hasta que se adapte a la temperatura ambiente.

Ir al principio de la página