Reader™ Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Altre informazioni > Appendice > Caratteristiche tecniche

## Caratteristiche tecniche

### Nome del modello

PRS-T3/PRS-T3S

### Alimentazione

Batteria ricaricabile integrata: 3,7 V CC, 1000 mAh
USB alimentato da un computer o dall’adattatore CA opzionale PRSA-AC10/PRSA-AC1A (in vendita separatamente) attraverso il cavo USB in dotazione.

### Durata della batteria (cambio di pagina continuo)

Durata massima: circa 30.000 cambi di pagina continui durante la sola lettura*.
* Misurato su un contenuto di testo in formato ePub con batteria completamente carica e cambi di pagina consecutivi (un secondo per pagina) alla temperatura di funzionamento consigliata. La durata effettiva della batteria dipende dall’uso e dal singolo dispositivo.

### Tempo di ricarica

Ricarica da computer: circa 2,5 ore
Ricarica da adattatore CA PRSA-AC10/PRSA-AC1A (in vendita separatamente): circa 2 ore

### Capacità della memoria interna (archiviazione dati)

Circa 1,2 GB dopo l’impostazione iniziale.
La memoria disponibile dipende dalle dimensioni del contenuto precaricato.

### Temperatura di funzionamento/ricarica

Da 5°C a 35°C

### Dimensioni (l/a/p)

PRS-T3: 109 × 160 × 11,3 mm
PRS-T3S: 107 × 160 × 8,8 mm

### Peso

PRS-T3: 200 g
PRS-T3S: 160 g

### Display

Display elettroforetico diagonale da 152,4 mm (6 pollici)
758 × 1024 pixel, scala di grigio a 16 livelli

### Wi-Fi

Standard wireless: conforme a IEEE 802.11b/g/n
Sicurezza wireless: WEP (sistema aperto), WEP (chiave condivisa), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

### Slot di espansione

Slot per scheda microSD
Vedere Dettagli per conoscere i tipi di scheda supportati e le precauzioni.

### Accessori in dotazione

Cavo USB × 1
Guida rapida
Vai all'inizio della pagina