Reader™ Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Operazioni preliminari > Componenti e comandi > Rimozione e applicazione del Back Panel (PRS-T3S*)

## Rimozione e applicazione del Back Panel (PRS-T3S*)

* Solo edizione limitata.

### Rimozione del Back Panel

1. Capovolgere il dispositivo Reader.

1. Tenere saldamente il dispositivo Reader con una mano.

1. Inserire l’unghia o un oggetto appuntito nella fessura del bordo inferiore, quindi sollevare e rimuovere con attenzione il Back Panel.

### Applicazione del Back Panel

1. Inserire le quattro linguette della parte superiore del Back Panel nei fori superiori del Reader.

1. Inserire tutte le linguette nei fori (indicati dalle frecce), e spingere saldamente la Back Panel verso il basso.

Nota

- Non rimuovere l’etichetta sulla batteria.

Vai all'inizio della pagina