Reader™ Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Operazioni preliminari > Componenti e comandi > Rimozione e applicazione della Standard Cover (PRS-T3)

## Rimozione e applicazione della Standard Cover (PRS-T3)

### Rimozione della Standard Cover

1. Aprire la Standard Cover e capovolgere il dispositivo Reader.

1. Tenere saldamente il dispositivo Reader con una mano.

1. Inserire l’unghia o un oggetto appuntito nella fessura del bordo inferiore, quindi sollevare e rimuovere con attenzione la Standard Cover.

### Applicazione della Standard Cover

1. Inserire le quattro linguette della parte superiore della Standard Cover nei fori superiori del Reader.

1. Inserire tutte le linguette nei fori (indicati dalle frecce), e spingere saldamente la Standard Cover verso il basso.

Nota

- Non rimuovere l’etichetta sulla batteria.

Suggerimento

- La Standard Cover e la Cover with Light (in vendita separatamente) dispongono di una funzionalità di sospensione/riattivazione ad attivazione magnetica, che permette di riattivare o sospendere il dispositivo Reader all’apertura o alla chiusura della cover.

Vai all'inizio della pagina