Reader™-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Introduktion > Dele og knapper > Fjernelse/fastgørelse af Standard Cover (PRS-T3)

## Fjernelse/fastgørelse af Standard Cover (PRS-T3)

### Fjernelse af Standard Cover

1. Åbn Standard Cover, og vend din Reader.

1. Hold din Reader godt fast med en hånd.

1. Sæt en fingernegl eller spids del ind i slidsen på den nederste kant, og løft og fjern derefter Standard Cover forsigtigt.

### Fastgørelse af Standard Cover

1. Sæt de fire øverste tapper på dit Standard Cover ind i de øverste huller på din Reader.

1. Sæt alle tapper ind i hullerne (angivet med pile), og tryk dit Standard Cover på plads.

Bemærk

- Fjern ikke mærkaten på batteriet.

Tip

- Standard Cover og Cover with Light (medfølger ikke) omfatter en magnetisk aktiveret væknings-/slumrefunktion, som automatisk vækker/bringer din Reader i slumretilstand, når du åbner/lukker låget.

Gå til toppen af siden