Reader™-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Introduktion > Dele og knapper > Fjernelse/fastgørelse af Back Panel (PRS-T3S*)

## Fjernelse/fastgørelse af Back Panel (PRS-T3S*)

* Kun begrænset oplag.

### Fjernelse af Back Panel

1. Vend din Reader.

1. Hold din Reader godt fast med en hånd.

1. Sæt en fingernegl eller spids del ind i slidsen på den nederste kant, og løft og fjern derefter Back Panel forsigtigt.

### Fastgørelse af Back Panel

1. Sæt de fire øverste tapper på dit Back Panel ind i de øverste huller på din Reader.

1. Sæt alle tapper ind i hullerne (angivet med pile), og tryk dit Back Panel på plads.

Bemærk

- Fjern ikke mærkaten på batteriet.

Gå til toppen af siden