Brukerhåndbok for Reader™
Skriv ut
Hovedsiden > Annen informasjon > Tillegg > Spesifikasjoner

## Spesifikasjoner

### Modellnavn

PRS-T3/PRS-T3S

### Strømkilde

Innebygd oppladbart batteri: 3,7 V DC, 1000 mAh
USB-strømført fra en datamaskin eller valgfri strømadapter PRSA-AC10/PRSA-AC1A (selges separat) via den medfølgende USB-kabelen.

### Batterilevetid (kontinuerlig blaing)

Maksimal batterivarighet: ca. 30 000 kontinuerlige bla-operasjoner ved kun lesing.*
* Målt med tekstbasert innhold i ePub-format med fullt ladet batteri, kontinuerlig bla-operasjon med ca. ett sekund per side under anbefalt driftstemperatur. Batteriets levetid kan variere avhengig av bruksmønster og det enkelte apparatet.

### Ladetid

Lading fra datamaskin: Ca. 2,5 timer
Lading med strømadapteren PRSA-AC10/PRSA-AC1A (selges separat): Ca. 2 timer

### Intern minnekapasitet (til datalagring)

Ca. 1,2 GB etter første innstilling.
Tilgjengelig minnekapasitet kan variere avhengig av størrelsen på forhåndslastede utdrag.

### Drifts-/ladetemperatur

5 °C til 35 °C

### Mål (b/h/d)

PRS-T3: 109 × 160 × 11,3 mm
PRS-T3S: 107 × 160 × 8,8 mm

### Vekt

PRS-T3: 200 g
PRS-T3S: 160 g

### Skjerm

152,4 mm (6 tommer) diagonal elektroforetisk skjerm
758 × 1024 piksler, 16-nivåers gråskala

### Wi-Fi

Trådløse standarder: IEEE 802.11b/g/n-kompatibel
Trådløs sikkerhet: WEP (åpent system), WEP (delt nøkkel), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

### Utvidelsesspor

microSD-kortspor
Se Detaljer for korttyper som støttes samt forholdsregler.

### Medfølgende elementer

USB-kabel × 1
Hurtigveiledning
Gå til toppen av siden