Bruksanvisning för Reader™
Skriv ut
Försida > Komma igång > Batteri > Ladda Reader

## Ladda Reader

Ikonen för laddning/batteristatus till höger i statusfältet visar batterinivån. Se Mer information.
Om den är låg välj en av metoderna i följande avsnitt för att ladda Reader.

1. Micro USB-kontakt

1. Laddningsindikator

### Ladda via din dator

1. Starta din dator.

1. Anslut Reader till datorn med den medföljande USB-kabeln.

Vänta tills skärmen nedan visas.

För att | Beskrivning
Installera programmet Reader eller föra över data | Klicka på [Yes] för att installera Reader-programmet eller överför filer från din dator till Reader under laddningen. Reader kan inte användas under överföring. När skärmen för USB-lagringsenhet visa på Reader, har den hittats på datorn och enheterna ”READER” och ”SETUP” visas på datorn. När ikonen* ändras till ikonen är laddningen klar. När laddningen är klar kopplar du ur USB-kabeln från Reader och från datorn. Efter en kort stund visas skärmen [Hem]. * Denna ikon visas endast när Reader är i dataöverföringsläge.
Ladda Reader | Klicka på [No] eller tryck på knappen (Tillbaka) för att återgå till föregående skärm. Tryck annars på knappen (Hem). Skärmen [Hem] öppnas. När ikonen ändras till ikonen är laddningen klar. I detta läge hittas inte Reader av datorn*. När laddningen är klar kopplar du ur USB-kabeln från Reader och från datorn. * Detta kan variera beroende på din dators inställningar.

Obs!

- Datorn måste vara igång för att kunna ladda Reader. Reader kommer inte att laddas om datorn växlar till vilo- eller vänteläge. Behåll datorn påslagen med en stabil och kontinuerlig strömförsörjning medan du laddar Reader.

- Knappen (strömbrytare) kan inte användas när Reader är ansluten till din dator och laddar.

- Om du stänger av Reader genom att klicka på [Settings] [Device Shutdown] medan den laddar kommer Reader att sluta ladda.

Tips

- Det går även att ladda Reader med nätadaptern (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, säljs separat). Denna metod för laddning tar cirka 2 timmar för att ladda batteriet helt.

- Om batteriet är urladdat kan du ladda Reader med nätadaptern i 3 minuter för att få tillräckligt med ström för att läsa ungefär 600 sidor.

- För att ändra från laddningsläge till dataöverföringsläge klickar du på statusfältet för att ta fram meddelandefönstret klicka på [USB connected] [Yes].

### Ikonen för laddning/batteristatus

Laddnings-/batteristatusikonen visar laddningsstatus och den ungefärliga kvarvarande laddningen i batteriet.

Ikon | Beskrivning
| Fyra balkar indikerar ett helt laddat eller nästan helt laddat batteri. Antalet balkar reduceras allteftersom batterinivån sjunker. Om ingen balk visas indikerar det att batteriet i det närmaste är helt urladdat.
| Batteriet är fulladdat.
| Batteriet håller på att laddas.

Gå till början av sidan