Bruksanvisning för Reader™
Skriv ut
Försida > Övrig information > Felsökning > Reader-enhet

## Reader-enhet

### Ström på/av

Reader kan inte sättas på.

- Reader kan inte användas om den är ansluten till datorn och står i dataöverföringsläge. Använd funktionen säker borttagning av maskinvara i din dator, och koppla sedan bort USB-kabeln från Reader.

- Fukt kan ha kondenserat. Vänta några timmar och sätt sedan på Reader.

- Om batteriet är helt urladdat kommer det inte finnas någon ström fram till knappen (strömbrytare) och det kanske inte går att starta Reader. Anslut i sådana fall Reader till din dator via medföljande USB-kabeln, Reader startas omedelbart automatiskt. Om Reader inte startas trycker du på knappen (strömbrytare). Om laddningsindikatorn blinkar rött 3 gånger kopplar du från USB-kabeln från Reader och återansluter den sedan ungefär 5 minuter senare.

Det går inte att stänga av Reader eller att ställa den i viloläge.

- Om skärmen på Reader fryser och slutar svara kommer knappen (strömbrytare) inte heller att fungera. I detta fall måste du återställa Reader. Se Mer information.

Reader går automatiskt in i viloläge eller stängs av.

- För att spara batteri har Reader automatiska strömsparlägen. Reader kommer att gå in i viloläge efter 10 minuters inaktivitet. Efter 3 dagar* i viloläge kommer Reader att stänga av strömmen automatiskt.

* Om batteriet har låg laddning kan Reader stängas av automatiskt inom 3 dagar. Men om du tittar på ett bildspel kommer denna funktion inte att fungera. Det automatiska strömspararläget kan inte avaktiveras.

### Batteri

Det går inte att ladda Reader.

- Om du använder någon annan än den medföljande USB-kabeln för att ladda Reader, kanske den inte laddas på rätt sätt. För att ladda Reader, använd enbart den medföljande USB-kabeln och, som tillval, nätadaptern (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, säljs separat). Se Mer information.

- Om du laddar med USB-porten på en dator, kontrollera att Reader är ansluten direkt till USB-porten med den medföljande USB-kabeln. Använd inte en USB-hubb.

- Batteriet kanske inte har haft tillräckligt lång tid på sig för att laddas fullt. Ladda Reader tills -ikonen ändras till -ikonen. (Laddningsikonen indikerar inte kvarvarande batteriström under laddningen.)

- Datorn måste vara igång för att kunna ladda Reader. Reader kommer inte att laddas om datorn växlar till vilo- eller vänteläge. Behåll datorn påslagen med en stabil och kontinuerlig strömförsörjning medan du laddar Reader.

- Om din dator går in i viloläge medan Reader är ansluten och laddar kommer batteriet i Reader att gradvis tömmas, Reader stängas av och batteriet i Reader kommer inte att laddas. Koppla i så fall bort USB-kabeln från Reader, väck datorn ur viloläge och återanslut sedan USB-kabeln till Reader.

- Datorn kanske inte kan lämna tillräckligt med ström. Om du ansluter Reader till din laptop, se till att bibehålla en stabil och kontinuerlig strömförsörjning till laptopen medan Reader laddas.

- Om omgivningstemperaturen är för kall eller för varm för att Reader ska kunna laddas, justera rumstemperaturen till mellan 5°C och 35°C, koppla bort och återanslut USB-kabeln.

Batteritiden verkar kort.

- Reader kanske inte har laddats helt. Kontrollera att du laddar Reader tills ändras till .

- Drifttemperaturen är under 5°C. Detta är på grund av batteriets egenskaper och betyder inte att något är fel.

- Reader drar ström i viloläge. Om du inte tänker använda Reader, stäng av den i stället för att lämna den i viloläget.

- Om du inte surfar på webben, avsluta [Browser] genom att trycka på knappen (Hem).

- Batteriet i Reader laddas gradvis ur om den inte används under lång tid. Ladda Reader om Reader inte har använts under lång tid.

- Stäng av Wi-Fi om du inte använder trådlös kommunikation. Se Mer information.

- Om du laddar Reader via dataöverföringsläget och datorn går in i sitt viloläge kommer Reader inte att laddas och batteriet kan laddas ur. Vid laddning av Reader, se till att datorn är på och se till att ladda Reader helt innan den används. Se Mer information.

### Pekskärm

Reader aktiveras eller startar inte omedelbart.

- Pekskärmen kan reagera långsammare i låga temperaturer. Detta är på grund av pekskärmens egenskaper och betyder inte att något är fel.

- Det kan ta längre tid för startskärmen att visas efter återställning eller om du stänger av Reader.

Skärmen reagerar inte.

- Återställ Reader. Se Mer information.

Skärmen reagerar långsamt.

- Om pekskärmen blir smutsig kanske den inte fungerar som önskat. Rengör pekskärmen med en mjuk trasa som t.ex. en glasögonduk.

- Pekskärmen kan reagera långsammare i låga temperaturer. Stäng av Reader och låt den stå några timmar tills den anpassas till omgivningstemperaturen.

Gå till början av sidan