# Appareil photo numérique DSC-QX10/QX100

## Chargement de la batterie

- Si le témoin de chargement de l’appareil photo clignote pendant le chargement, retirez la batterie qui est en cours de chargement, puis réinsérez-la convenablement dans l’appareil photo. Si le témoin de chargement clignote à nouveau, cela peut indiquer une erreur de la batterie ou que le type de la batterie insérée n’est pas correct. Vérifiez si le type de la batterie est correct.

  Si le type de la batterie est correct, retirez-la, remplacez-la par une batterie neuve ou une batterie différente et vérifiez si celle-ci se charge correctement. Si la batterie est correctement chargée, vous avez peut-être été confronté à une erreur de batterie.

- Si le témoin de chargement clignote, cela indique que le chargement s’est temporairement arrêté et qu’il est en veille. Lorsque la température redevient normale, le chargement reprend et le témoin de chargement se rallume. Nous vous conseillons de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10°C et 30°C (50°F à 86°F).

Haut de la page