# Fotocamera digitale DSC-QX10/QX100

## Numero di fermi immagine

Numero massimo di fermi immagine che possono essere registrati su una scheda di memoria nella fotocamera.

Il numero di fermi immagine potrebbe variare a seconda delle condizioni di ripresa e della scheda di memoria.

### DSC-QX100: Quando [Dim. fermo imm.] è impostato su [4:3 18M]

2 GB: 190

4 GB: 385

8 GB: 780

16 GB: 1550

32 GB: 3150

64 GB: 6200

### DSC-QX10: Quando [Dim. fermo imm.] è impostato su [4:3 18M]

2 GB: 295

4 GB: 590

8 GB: 1200

16 GB: 2400

32 GB: 4800

64 GB: 9600

#### Nota

- Quando il numero di immagini rimanenti per la ripresa è superiore a 9.999, appare l’indicatore “>9999”.

Vai all'inizio della pagina