# Fotocamera digitale DSC-QX10/QX100

## Carica del pacco batteria

Consente di caricare il pacco batteria mentre è inserito nella fotocamera.

1. Disattivare l’alimentazione della fotocamera.
2. Inserire il pacco batteria nella fotocamera.

3. Collegare il terminale multiplo della fotocamera a una porta USB del computer, utilizzando il cavo micro USB (in dotazione).

   Spia di carica (A)

   Accesa: in carica

   Spenta: carica terminata

   Lampeggiante: errore di carica. La carica potrebbe essersi arrestata temporaneamente anche perché in carica fuori dall’intervallo di temperatura appropriato

   Se non si dispone di un computer, utilizzare l’adattatore CA AC-UD10 o AC-UD11 (entrambi in vendita separatamente).

   L’adattatore CA AC-UD11 (in vendita separatamente) potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi/regioni.

#### Tempo di carica (Carica piena)

Il tempo di carica è di circa 115 min. utilizzando il cavo micro USB (in dotazione).

Il tempo di carica sopra indicato è valido quando si carica un pacco batteria completamente scarico a una temperatura di 25°C. La carica potrebbe richiedere più tempo a seconda delle condizioni d’uso e delle circostanze.

#### Nota

- Durante la carica, prestare attenzione ai seguenti punti:

  - Se la fotocamera è collegata a un computer portatile non connesso a una fonte di alimentazione, il livello della batteria del portatile diminuisce. Non caricare per un periodo di tempo prolungato.
  - Non accendere, spegnere, riavviare il computer né riattivarlo dalla modalità di sospensione quando è stato stabilito un collegamento USB tra il computer e la fotocamera. La fotocamera potrebbe causare un malfunzionamento. Prima di accendere, spegnere, riavviare il computer o riattivarlo dalla modalità di sospensione, scollegare la fotocamera e il computer.
  - Non viene fornita alcuna garanzia per la carica mediante un computer fatto su ordinazione o modificato.

#### Suggerimento

- Quando la spia di carica lampeggia e la carica non è terminata, rimuovere e reinserire il pacco batteria.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Carica del pacco batteria
- Durata della batteria e numero di immagini che possono essere registrate

Vai all'inizio della pagina