# Cámara fotografía digital DSC-QX10/QX100

## Carga de la batería

Carga la batería cuando se encuentra en la cámara.

1. Apague la alimentación de la cámara.
2. Inserte la batería en la cámara.

3. Conecte el terminal múltiple de la cámara a un puerto USB del ordenador mediante el cable micro USB (suministrado).

   Indicador de carga (A)

   Encendido: cargando

   Apagado: carga finalizada

   Parpadeando: error de carga o carga en pausa temporalmente debido a que la carga se efectuó fuera del rango de temperatura adecuado.

   Si no dispone de un ordenador, utilice el adaptador de alimentación de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) AC-UD10 o AC-UD11 (ambos se venden por separado).

   Es posible que el adaptador de alimentación de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) AC-UD11 (se vende por separado) no esté disponible en algunos países/regiones.

#### Tiempo de carga (carga completa)

El tiempo de carga es de aproximadamente 115 minuto con el cable micro USB (suministrado).

El tiempo de carga anterior se corresponde con la carga de una batería completamente agotada a una temperatura de 25 °C Es posible que la carga tarde más tiempo en función de las condiciones y circunstancias de uso.

#### Nota

- Tenga en cuenta los siguientes puntos a la hora de efectuar la carga:

  - Si la cámara está conectada a un ordenador portátil que no está conectado a una fuente de alimentación, el nivel de la batería del portátil se reducirá. No cargue la batería durante un período de tiempo prolongado.
  - No encienda/apague ni reinicie el ordenador ni reactive el ordenador del modo de suspensión cuando se haya establecido una conexión USB entre el ordenador y la cámara. Es posible que la cámara provoque un fallo de funcionamiento. Antes de encender/apagar la cámara o de reiniciar o activar el ordenador desde el modo de suspensión, desconecte la cámara y el ordenador.
  - No se ofrece ninguna garantía para la carga mediante un ordenador personalizado o modificado.

#### Sugerencia

- Cuando el indicador de carga parpadee y la carga no haya finalizado, extraiga y vuelva a insertar la batería.

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- Carga de la batería
- Vida útil de la batería y número de imágenes que se pueden grabar

Ir al principio de la página