# Cámara fotografía digital DSC-QX10/QX100

## Carga de la batería

- Si el indicador de carga de la cámara parpadea durante la carga, extraiga la batería que se está cargando y, a continuación, inserte firmemente la misma batería en la cámara de nuevo. Si el indicador de carga parpadea de nuevo, esto puede indicar un error de batería o que se ha insertado una batería de un tipo diferente al especificado. Verifique que la batería es del tipo especificado.

  Si la batería es del tipo especificado, extráigala, sustitúyala por otra nueva o diferente y verifique que la batería se carga correctamente. Si la batería se ha cargado correctamente, es posible que se haya producido un error de batería.

- Si el indicador de carga parpadea, esto indica que la carga se ha detenido de manera temporal y se encuentra en espera. Cuando la temperatura vuelve al intervalo adecuado, la carga se reanuda y el indicador de carga se vuelve a iluminar. Se recomienda cargar la batería a una temperatura ambiente de entre 10 °C y 30 °C

Ir al principio de la página