# Câmara fotográfica digital DSC-QX10/QX100

## Especificações (DSC-QX100)

#### Sistema

Dispositivo de imagem: Sensor 13,2 mm × 8,8 mm (tipo 1.0) Exmor R CMOS

Número total de pixels de imagem: Aprox. 20,9 Megapixels

Número efetivo de pixels de imagem: Aprox. 20,2 Megapixels

Objetiva: Carl Zeiss Vario-Sonnar T* objetiva zoom 3,6×, f = 10,4 mm – 37,1 mm (28 mm – 100 mm (Equivalente a película de 35 mm)) F1,8 (W) – F4,9 (T)

- Durante a gravação de filmes (16:9): 29 mm – 105 mm
- Durante a gravação de filmes (4:3): 36 mm – 128 mm

SteadyShot: Óptica

Controlo de exposição: Exposição automática, Prioridade de abertura

Equilíbrio de brancos: Automático, Luz do dia, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente (Branco Quente/Branca Frio/Branco Dia/Luz do dia), Temperatura de cor

Formato de ficheiros:

- Fotografias: Compatibilidade com JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)
- Filmes (formato MP4):
  - Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264
  - Áudio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Suporte de gravação: suporte “Memory Stick Micro”, cartões de memória microSD

#### Conectores de entrada e saída

Multi-Terminal*: Comunicação USB

Comunicação USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Suporta dispositivo compatível com Micro USB.

#### Alimentação, geral

Alimentação: Bateria recarregável NP-BN, 3,6 V

Consumo de energia (durante o disparo): Aprox. 1,1 W

Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento: –20 °C a +60 °C

Dimensões (em conformidade com CIPA): 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (L/A/P)

Peso (em conformidade com CIPA) (incluindo bateria NP-BN, suporte “Memory Stick Micro”): Aprox. 179 g

Microfone: Estéreo

Altifalante: Monaural

Exif Print: Compatível

PRINT Image Matching III: Compatível

#### LAN sem fios

Norma suportada: IEEE 802.11 b/g/n

Frequência: 2,4GHz

Protocolos de segurança suportados: WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC: Compatível com etiqueta NFC Forum Type 3

#### Bateria recarregável NP-BN

Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio

Tensão máxima: CC 4,2 V

Tensão nominal: CC 3,6 V

Tensão máxima de carregamento: CC 4,2 V

Corrente máxima de carregamento: 0,9 A

Capacidade:

- típica: 2,3 Wh (630 mAh)
- mínima: 2,2 Wh (600 mAh)

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Ir para o início da página