# Câmara fotográfica digital DSC-QX10/QX100

## Carregar a bateria

- Se a luz Carregamento da câmara piscar durante o carregamento, retire a bateria em carregamento e, de seguida, introduza a mesma bateria na câmara. Se a luz Carregamento voltar a piscar, isto pode indicar um erro da bateria ou pode ter sido introduzida uma bateria que não é do tipo especificado. Certifique-se de que a bateria é do tipo especificado.

  Se a bateria for do tipo especificado, retire a bateria, substitua-a por uma bateria nova ou diferente e certifique-se de que a bateria é carregada corretamente. Se a bateria for carregada corretamente, pode ter ocorrido um erro da bateria.

- Se a luz Carregamento piscar, isto indica que o carregamento parou temporariamente e está em espera. Quando a temperatura regressa ao intervalo adequado, o carregamento é retomado e a luz Carregamento volta a acender. É aconselhável carregar a bateria numa temperatura ambiente entre 10°C e 30°C.

Ir para o início da página