# Digitale Fotokamera DSC-QX10/QX100

## Laden des Akkus

Sie können den Akku laden, wenn er in die Kamera eingesetzt ist.

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Setzen Sie den Akku in die Kamera ein.

3. Verbinden Sie den Mehrzweckanschluss an der Kamera über das Micro-USB-Kabel (mitgeliefert) mit einem USB-Anschluss am Computer.

   Ladeanzeige (A)

   Leuchtet: Der Akku wird geladen

   Aus: Der Ladevorgang ist beendet

   Blinkt: Ladefehler oder das Laden wurde vorübergehend unterbrochen, da das Laden außerhalb des geeigneten Temperaturbereichs erfolgt

   Wenn Sie nicht über einen Computer verfügen, verwenden Sie das Netzteil AC-UD10 oder AC-UD11 (beide gesondert erhältlich).

   Das Netzteil AC-UD11 (gesondert erhältlich) ist in manchen Ländern/Regionen eventuell nicht erhältlich.

#### Ladedauer (vollständige Ladung)

Die Ladedauer beträgt mit dem Micro-USB-Kabel (mitgeliefert) ungefähr 115 Min.

Die obige Ladedauer gilt für das Laden eines vollständig entladenen Akkus bei einer Temperatur von 25 °C. Je nach den Nutzungsbedingungen und anderen Umständen kann der Ladevorgang länger dauern.

#### Hinweis

- Beachten Sie beim Laden Folgendes:

  - Wird die Kamera an einen Laptop-Computer angeschlossen, der nicht mit einer Netzstromquelle verbunden ist, verringert sich die Akkuladung des Laptops. Laden Sie nicht über eine längere Zeitspanne hinweg.
  - Schalten Sie den Computer nicht ein/aus, starten Sie ihn nicht neu und schalten Sie ihn nicht vom Energiesparmodus in den normalen Betrieb zurück, wenn eine USB-Verbindung zwischen dem Computer und der Kamera besteht. Die Kamera kann sonst eine Funktionsstörung verursachen. Bevor Sie den Computer ein-/ausschalten, neu starten oder aus dem Energiesparmodus in den normalen Betrieb zurückschalten, trennen Sie die Kamera vom Computer.
  - Der einwandfreie Ladebetrieb mit einem selbst zusammengestellten oder modifizierten Computer kann nicht garantiert werden.

#### Tipp

- Wenn die Ladeanzeige blinkt und der Ladevorgang nicht beendet ist, nehmen Sie den Akku heraus und setzen ihn wieder ein.

Zum Seitenanfang

### Verwandtes Thema

- Laden des Akkus
- Akku-Nutzungsdauer und mögliche Anzahl an Aufnahmen

Zum Seitenanfang