# Digitale camera DSC-QX10/QX100

## De accu opladen

- Als het oplaadlampje van de camera knippert tijdens het opladen, haalt u de accu die wordt opgeladen uit de camera en plaatst u dezelfde accu stevig terug in de camera. Als het oplaadlampje opnieuw knippert, kan dit duiden op een storing in de accu of is er een verkeerd type accu geplaatst. Controleer of de geplaatste accu van het opgegeven type is.

  Als de accu van het correcte type is, haalt u de accu uit de acculader, vervangt u deze door een nieuwe of een andere accu, en controleert u of de accu correct geladen wordt. Als de accu nu wel correct geladen wordt, kan er een accufout opgetreden zijn.

- Als het oplaadlampje knippert, wijst dit erop dat het opladen tijdelijk is gestopt en in de stand-bystand staat. Wanneer de temperatuur weer binnen het bedrijfstemperatuurbereik ligt, wordt het laden hervat en licht het oplaadlampje weer op. We raden u aan de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

Ga naar boven