# Digitale camera DSC-QX10/QX100

## Technische gegevens (DSC-QX100)

#### Systeem

Beeldapparaat: 13,2 mm × 8,8 mm (type 1,0) Exmor R CMOS-sensor

Totaal aantal pixels van de camera: ong. 20,9 megapixels

Effectief aantal pixels van de camera: ong. 20,2 megapixels

Lens: Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 3,6×-zoomlens, f = 10,4 mm - 37,1 mm (28 mm - 100 mm (equivalent met 35mm-film)) F1,8 (W) - F4,9 (T)

- Bij opname van films (16:9): 29 mm - 105 mm
- Bij opname van films (4:3): 36 mm - 128 mm

SteadyShot: optisch

Belichtingsregeling: automatische belichting, diafragmavoorkeur

Witbalans: automatisch, daglicht, schaduw, bewolkt, gloeilamp, fluorescerend (warm wit / koel wit / dagwit / daglicht), kleurtemperatuur

Bestandsformaat:

- Stilstaande beelden: compatibel met JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)
- Films (MP4-formaat):
  - Video: MPEG-4 AVC/H.264
  - Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Opnamemedia: "Memory Stick Micro", microSD-geheugenkaarten

#### Ingangen en uitgangen

Multifunctionele aansluiting*: USB-communicatie

USB-communicatie: Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Biedt ondersteuning voor apparaat dat compatibel is met micro-USB.

#### Voeding, algemeen

Voeding: oplaadbare accu NP-BN, 3,6 V

Stroomverbruik (tijdens opname): ong. 1,1 W

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C

Afmetingen (compatibel met CIPA): 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (B/H/D)

Gewicht (compatibel met CIPA) (inclusief NP-BN-accu, "Memory Stick Micro"): ong. 179 g

Microfoon: stereo

Luidspreker: mono

Exif Print: compatibel

PRINT Image Matching III: compatibel

#### Draadloos LAN

Ondersteunde standaard: IEEE 802.11 b/g/n

Frequentie: 2,4 GHz

Ondersteunde beveiligingsprotocols: WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC: compatibel met NFC Forum Type 3 Tag

#### Oplaadbare accu NP-BN

Accutype: lithium-ionaccu

Maximale spanning: 4,2 V DC

Nominale spanning: 3,6 V DC

Maximale laadspanning: 4,2 V DC

Maximale laadstroom: 0,9 A

Capaciteit:

- gemiddeld: 2,3 Wh (630 mAh)
- minimum: 2,2 Wh (600 mAh)

Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens zijn voorbehouden zonder kennisgeving.

Ga naar boven