# Digital stillbildskamera DSC-QX10/QX100

## Ladda batteriet

Batteriet laddas när det sitter i kameran.

1. Stäng av strömmen till kameran.
2. Sätt i batteriet i kameran.

3. Anslut kamerans multiterminal till en USB-port på din dator med en mikro-USB-kabel (medföljer).

   Laddningslampa (A)

   Lyser: Laddar

   Av: Laddning klar

   Blinkar: Laddningsfel eller laddningen har temporärt avaktiverats på grund av att laddning sker utanför rekommenderat temperaturintervall

   Använd nätadaptern AC-UD10 eller AC-UD11 (båda säljs separat) om du inte har någon dator.

   Nätadaptern AC-UD11 (säljs separat) kanske inte finns tillgänglig i vissa länder/områden.

#### Laddningstid (full uppladdning)

Laddningstiden är ungefär 115 min. när mikro-USB-kabeln används (medföljer).

Ovanstående uppladdningstid gäller för uppladdning av ett helt urladdat batteri vid en temperatur på 25°C. Uppladdningen kan ta längre tid under vissa förhållanden eller beroende på användningssättet.

#### OBS!

- Notera följande när du laddar:

  - Om kameran ansluts till en bärbar dator som inte är ansluten till en strömkälla förbrukas datorns batteriström. Undvik att ladda upp batteriet alltför länge i taget.
  - Undvik att slå på/stänga av eller starta om datorn, eller väcka den från viloläge, när kameran är ansluten till datorn via USB. Det kan leda till fel på kameran. Koppla loss kameran från datorn innan du slår på/stänger av datorn, startar om den eller väcker den från viloläget.
  - Vi garanterar inte att uppladdning fungerar med hembyggda eller ombyggda datorer.

#### Tips

- Plocka ur och sätt tillbaka batteriet när laddningslampan blinkar och laddningen inte är slutförd.

Gå till början av sidan

### Relaterade avsnitt

- Ladda batteriet
- Batteriets brukstid och antalet bilder som går att lagra

Gå till början av sidan