# Digital stillbildskamera DSC-QX10/QX100

## Exponeringsläge

Du kan välja exponeringsläget efter olika förhållanden och ändamål.

1. Anslut kameran och din smartphone via Wi-Fi, peka därefter på (Exponeringsläge).

   Skärmen för val av exponeringsläge visas.

2. Välj önskat läge.

#### Menyalternativ

(Intelligent autojustering): Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.

(Bättre autojustering): Används för att ta stillbilder med högre kvalitet än i det intelligenta autojusteringsläget.

(Autoprogram): Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländaren (F-värdet)). Du kan också välja EV, inställning av vitbalans under (Inställningar).

(Tagning med bländarprioritet)(endast DSC-QX100): Används för att justera fokusområdet eller bakgrundens suddighetsgrad genom att ställa in EV-värdet manuellt. Du kan justera EV-värdet och vitbalansen under (Inställningar).

#### OBS!

- När du ställt in [Intelligent autojustering] eller [Bättre autojustering] kan du inte ändra följande inställningar.

  - EV
  - Vitbalans
- I läget [Bättre autojustering] tar det en stund att lagra en bild eftersom kameran överlappar bilder för att skapa en bild av hög kvalitet med mindre rörelseoskärpa och andra störningar.

Gå till början av sidan

### Relaterade avsnitt

- Tagning med bländarprioritet (Endast DSC-QX100)

Gå till början av sidan