# Digital stillbildskamera DSC-QX10/QX100

## Vitbalans

Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena.

1. Anslut kameran och din smartphone via Wi-Fi, peka därefter på (Inställningar).

   Inställningsskärmen visas.

2. [Vitbalans]önskat läge

#### Menyalternativ

(Autom.vitbalans)(standardinställning): Används för att ställa in vitbalansen automatiskt så att färgerna ser naturliga ut.

(Dagsljus): Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena utomhus en vacker dag.

(Skugga)*: Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena på en plats i skuggan.

(Molnigt): Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena en molnig dag.

(Glödlampa): Används för att ställa in färgtonerna för glödlampsbelysning, eller stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.

(Lysrör: varmt Vitt) *: Används för att ställa in färgtonerna för vit lysrörsbelysning.

(Lysrör: kallt Vitt): Används för att ställa in färgtonerna för lysrörsbelysning med kallt vitt sken.

(Lysrör: dagsljus Vitt): Används för att ställa in färgtonerna för dagsljusvit lysrörsbelysning.

(Lysrör: Dagsljus): Används för att ställa in färgtonerna för lysrörsbelysning i dagsljus.

(Färgtemperatur)*: Används för att justera färgtemperaturen i förhållande till ljuskällan. Ökar värdet för att få en rödaktigare färgton och minskar värdet för att få en blåaktigare färgton.

* Endast DSC-QX100

#### OBS!

- Det går inte att ställa in vitbalansen när du ställt in [Intelligent autojustering] eller [Bättre autojustering].

Gå till början av sidan

### Relaterade avsnitt

- Exponeringsläge

Gå till början av sidan